Data/hora: 06/06/2024 02:43:27

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Comportamento, produção e qualidade do leite de vacas Holandês-Gir com climatização no curral	
Autores: 	Almeida,Gledson L. P. de; Pandorfi,Héliton; Barbosa,Severino B. P.; Pereira,Danilo F.; Guiselini,Cristiane; Almeida,Gleidiana A. P. de.	
Data: 	2013-08-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Bem-estar animal; Bovinocultura de leite; Conforto térmico animal.	
Resumo: 	Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o tempo de exposição dos animais ao sistema de resfriamento adiabático evaporativo no curral de espera sobre as variáveis meteorológicas (temperatura e umidade relativa do ar), comportamento animal, produção e aspectos qualitativos do leite de vacas Girolando, utilizando-se 16 vacas multíparas de composição genética 7/8 Holandês-Gir em lactação, com produção média de 18 kg de leite animal-1 d-1. O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino 4 à - 4. O experimento teve duração de 56 dias, realizado durante o período de verão. Os tratamentos corresponderam aos intervalos de 10, 20 e 30 min de exposição à climatização e controle, sendo que o tempo de 30 min de exposição ao sistema possibilitou condicionamento térmico na segunda ordenha (turno da tarde), proporcionando aumento na produção de leite na ordenha seguinte de 0,640 kg animal-1. Verificou-se maior percentual de tempo despendido com a ingestão de alimentos e ruminação (17,31 e 30,19%) no tratamento 30 min, comparativamente ao controle (15,50 e 27,37%), respectivamente. Não se verificou efeito significativo na composição do leite, entre os tratamentos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800014	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662013000800014	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.17 n.8 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess