Data/hora: 02/06/2024 12:33:37

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Simulation of the internal environment of a post-harvest installation and a solar dryer of coffee
Autores: | Osorio H.,Robinson; Guerra G.,Lina M.; Tinôco,Ilda F. F.; Martins,José H.; Souza,Cecília de F.; Osorio S.,Jairo A.
Data: | 2016-02-01
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Ambience; Bioclimatic; Coffee quality; Wet processing of the coffee bean.
Resumo: | ABSTRACT This study aimed to make a simulation of the internal environment of an installations for coffee post-harvest and a parabolic solar dryer, specifically analyzing the effect of natural ventilation on the temperature and relative humidity inside these buildings. The ventilated coffee-processing plant and the solar dryer with the largest natural ventilation area showed the best results to preserve the quality of coffee grain.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Inglês
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200163
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v20n2p163-168
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.20 n.2 2016
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess