Data/hora: 11/06/2024 06:26:54

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa da resistência do solo à penetração baseada no índice S e no estresse efetivo	
Autores: 	Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.; Godoy,Sinnara G. de.	
Data: 	2013-09-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Compactação do solo; Densidade do solo; Conteúdo de água do solo; Textura do solo.	
Resumo: 	Objetivou-se, com este trabalho, verificar se a equação proposta por Dexter et al. (2007) para cálculo da resistência do solo à penetração com base na recíproca do índice S e no estresse efetivo, é aplicável aos solos do cerrado. Para tanto, correlações foram estabelecidas entre os valores calculados e os atributos do solo e comparados com valores críticos estabelecidos na literatura e dados de campo. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, densidade do solo e retenção da água do solo. Verificou-se que valores de resistência do solo à penetração iguais ou maiores que 1900 kPa, determinados no conteúdo de água do solo equivalente à capacidade de campo, podem ser considerados indicadores de solos compactados e que a equação proposta por Dexter et al. (2007) para estimativa da resistência do solo à penetração é adequada aos solos do cerrado, embora deva ser mais testada para determinar seu poder de predição.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900004	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662013000900004	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.17 n.9 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess