Data/hora: 08/06/2024 12:59:56

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	PRODUTIVIDADE DO MELOEIRO SOB DIFERENTES INTERVALOS DE IRRIGAÇÃO E DISPOSIÇÕES DE LINHAS LATERAIS DE GOTEJAMENTO EM SOLO ARENOSO COESO	
Autores: 	Coelho,Eugênio Ferreira; Sousa,Valdemicio Ferreira de; Rodrigues,Bráz Henrique Nunes; Souza,Valdomiro Aurélio Barbosa de; Andrade,Camilo de Lélis Texeira de.	
Data: 	1999-12-01	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Gotejamento superficial; Gotejamento subterrâneo; Manejo de irrigação.	
Resumo: 	RESUMO Este trabalho, objetiva oferecer alternativas de redução nos custos de sistemas de irrigação por gotejamento do meloeiro, sem afetar o manejo da irrigação e comparar o gotejamento enterrado, em termos de rendimento da cultura, ao gotejamento superficial. O trabalho foi desenvolvido em um solo arenoso coeso de tabuleiro costeiro, com o delineamento experimental em blocos ao acaso, em parcelas subsubdivididas, com cinco repetições. Os tratamentos consistiram da combinação de quatro intervalos de irrigação (1, 2, 3 e 4 dias) com as linhas laterais de gotejamento junto à fileira de plantas e entre fileiras alternadas de plantas, superficial e enterradas a profundidade de 0,25 m. O intervalo de irrigação e a disposição das linhas laterais não afetaram a produtividade do meloeiro.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300309	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v3n3p309-315	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.3 n.3 1999	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess