Data/hora: 11/06/2024 09:21:03

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Estabilidade temporal da potenciometria e da salinidade em vale aluvial no semiárido de Pernambuco
Autores: | Fontes Júnior,Robertson V. de P.; Montenegro,Abelardo A. A.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Santos,Thais E. M. dos.
Data: | 2012-11-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Diferença relativa da média; Agricultura familiar; Condutividade elétrica.
Resumo: | As restrições no uso e na disponibilidade das águas subterrâneas nos aluviões do semiárido nordestino estão diretamente ligadas à sazonalidade e à variabilidade espacial de seus níveis potenciométricos e salinidade. A estabilidade temporal é de grande interesse, por facilitar o monitoramento, possibilitando se obter locais representativos acerca da área em estudo, constituindo-se em uma importante ferramenta para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Com isto, o objetivo deste trabalho foi identificar áreas com estabilidade temporal do nível potenciométrico e da salinidade, em aquífero aluvial do Agreste Pernambucano. Foram utilizados o método das diferenças relativas e a validação por correlação entre a média no tempo do piezômetro estável e a média dos demais piezômetros. Quanto ao nível potenciométrico identificaram-se áreas estáveis que representam o comportamento médio enquanto para a salinidade as áreas estáveis não representam adequadamente a média do vale aluvial devido, possivelmente, às restrições de circulação hídrica e ao uso agrícola do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100007
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662012001100007
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.16 n.11 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess