Data/hora: 08/06/2024 09:58:08

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise da equação de Swamee-Jain para cálculo do fator de atrito	
Autores: 	Andrade,Leandro; Carvalho,Jacinto de A.	
Data: 	2001-12-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Hidráulica; Perda de carga; Irrigação.	
Resumo: 	Objetivou-se, com este trabalho, estudar o comportamento da equação de Swamee-Jain nas mais variadas situações de condução de água em sistemas pressurizados, para isto se desenvolveu um aplicativo computacional para realizar simulações variando o diâmetro interno do tubo, a velocidade de escoamento e a rugosidade absoluta das paredes da tubulação. A base de comparação do estudo se compunha das equações mais empregadas no cálculo do fator de atrito da equação universal de Darcy-Weissbach, respeitando-se seus respectivos regimes de escoamento e limitações. A partir de então, concluiu-se que, para o regime turbulento em conduto liso, a equação de Swamee-Jain apresentou diferenças de valores de f em relação às equações específicas requerendo, para melhor precisão, um fator de correção. Para os outros tipos de escoamento a concordância foi considerada satisfatória.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300030	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662001000300030	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.3 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess