Data/hora: 12/06/2024 12:47:47

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Desempenho de um sistema de irrigação por microaspersão, instalado a nível de campo	
Autores: 	Barreto Filho,Antônio de Almeida; Dantas Neto,José; Matos,Jose Arimatéia de; Gomes,Everaldo Mariano.	
Data: 	2000-12-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Pressão; Vazão; Uniformidade; Eficiência.	
Resumo: 	Este trabalho foi desenvolvido na Escola Agrotécnica Federal de Sousa, PB, com a finalidade de se avaliar o desempenho de um sistema de irrigação localizada tipo microaspersão. Avaliaram-se, em três subunidades deste projeto (A, B e C) a variação de pressão e de vazão, os coeficientes de uniformidade e a eficiência de aplicação. Foram observadas elevadas variações de vazão e de pressão em duas subunidades avaliadas. A uniformidade de irrigação apresentou resultados elevados, sendo classificado como excelente; por outro lado a eficiência de aplicação de água nas subunidades A e C foi aceitável, enquanto na subunidade B foi menor que o mínimo recomendável, que seria de 80,0%, para microaspersão, fato que pode ser atribuído as elevadas variações absolutas de pressão e de vazão observadas em todas as laterais desta subunidade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300001	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662000000300001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.3 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess