Data/hora: 11/06/2024 14:43:56

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Zona de manejo para preparo do solo na cultura da cana-de-açúcar
Autores: | Oliveira Filho,Francisco X. de; Miranda,Neyton de O.; Medeiros,José F. de; Silva,Paulo C. M. da; Mesquita,Francisco O.; Costa,Thiago K. G.
Data: | 2015-02-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Saccharum ssp.; Resistência do solo à penetração; Geoestatística; Penetrômetro.
Resumo: | A compactação do solo influencia todas as fases de desenvolvimento das culturas, porém, em muitas áreas com baixa produção de cana-de-açúcar são ignorados valores críticos e efeitos da compactação do solo, razão por que é importante conhecer a localização e a intensidade da compactação do solo, para descompactá-lo. Neste sentido o trabalho visou aplicar três critérios para delinear zonas de manejo da compactação do solo: camada onde se iniciam valores de resistência à penetração críticos para o crescimento da cana-de-açúcar; índice de cone da camada de 0-40 cm e profundidade na qual ocorre a máxima resistência à penetração. A amostragem foi realizada em malha com 113 pontos espaçados 100 m, georreferenciados por um Sistema de Posicionamento Global, determinando-se a resistência do solo à penetração em oito camadas de 5 cm de profundidade, o índice de cone e a profundidade da máxima resistência por meio de penetrômetro com sistema automático de medição. A interpolação por krigagem foi usada para estimar valores para locais não amostrados permitindo a confecção de mapas de isovalores e a definição de quatro regiões no campo para realizar a subsolagem, de forma localizada.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200186
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v19n2p186-193
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.19 n.2 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess