Data/hora: 12/06/2024 17:19:08

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Desenvolvimento e aplicação de metodologia para dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola
Autores: | Evangelista,Adão W. P.; Ferreira,Paulo A.; Pruski,Fernando F.; Sediyama,Gilberto C.
Data: | 2005-12-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Modelo de simulação; Balanço hídrico; Critério de drenagem SEW30.
Resumo: | As condições climáticas dos trópicos vêm despertando a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias, que contribuam para o aprimoramento dos métodos até então empregados no dimensionamento e manejo de sistemas de drenagem agrícola. Tendo em vista que as regiões brasileiras de clima úmido e subúmido se incluem neste contexto, desenvolveu-se uma metodologia fundamentada no critério de drenagem SEW30, no balanço de água no solo e na equação de drenagem de Krayjenhoff van Leur-Maasland. O efeito do espaçamento e da profundidade dos drenos sobre a produtividade das culturas foi caracterizado com base nos valores do SEW30 calculado a partir do hidrograma freático, gerado durante o período de desenvolvimento da cultura. Numa segunda etapa, o valor de SEW30 calculado foi comparado com os valores experimentais, determinados para a cultura e tipo de solo de várzea em questão. Quando os valores calculados de SEW30 não coincidem com os experimentais, um novo valor de espaçamento foi testado, de forma iterativa, até se obter diferença aceitável. Os espaçamentos entre drenos obtidos pela aplicação da metodologia proposta foram maiores que aqueles resultantes da aplicação de critérios tradicionais de drenagem.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400001
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662005000400001
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.9 n.4 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess