Data/hora: 06/06/2024 02:36:38

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Determinação da lâmina ótima de água para cultura do milho doce na região de Sete Lagoas, MG	
Autores: 	Heinemann,Alexandre B.; Sousa,Sérgio A.V. de; Frizzone,José A.	
Data: 	2001-04-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Análise de decisão; Simulação; Milho doce; Zea mays.	
Resumo: 	Com este trabalho, propõe-se determinar a lâmina de água que resulta na maior receita líquida para a cultura do milho doce (Zea mays, L.) na região de Sete Lagoas, MG, no período de dezembro a fevereiro (época das chuvas) utilizando-se análise de decisão. Quatro lâminas de irrigação (385, 289, 193 e 96 mm) foram utilizadas. A lâmina de 385 mm é a que fornece a máxima produtividade física, obtida através de uma função de produção. Os resultados indicaram, pela análise de sensibilidade que, para o preço da unidade de água até R$ 0,36 para cada 10 m³, a lâmina de irrigação de 385 mm apresentou a maior receita líquida. Para um preço da unidade de água maior que R$ 0,36 para cada 10 m³, a lâmina correspondente a 75% da lâmina máxima (289 mm) proporcionou a maior receita líquida.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100028	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662001000100028	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.1 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess