Data/hora: 13/06/2024 07:08:40

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação da acurácia de uma barra de luz utilizada na agricultura de precisão, em relação ao marcador de espuma	
Autores: 	Baio,Fábio H. R.; Balastreire,Luiz A.; Torres,Fábio; Ribeiro Filho,Affonso C.	
Data: 	2001-05-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Barra de luz; Marcador de espuma; Agricultura de precisão.	
Resumo: 	Alguns equipamentos utilizados na agricultura de precisão têm, por finalidade, a melhoria das condições operacionais. A barra de luz é um equipamento utilizado para a orientação de um veículo em faixas adjacentes, diminuindo a sobreposição da operação agrícola entre passadas consecutivas e otimizando a eficiência da aplicação agrícola. O presente trabalho teve por objetivo a determinação da acurácia da barra de luz em relação ao marcador de espuma e a verificação da adaptação dos operadores à nova tecnologia. Para tanto, foram realizados dois ensaios em locais distintos, com operadores diferentes e foram comparados os erros de sobreposição e falhas nas passadas adjacentes de um pulverizador automotriz. Ocorreu alta adaptação dos operadores à nova tecnologia, devido a uma facilidade operacional maior em relação ao marcador de espuma. Concluiu-se que o marcador de espuma pode ser substituído pela barra de luz na aplicação de defensivos agrícolas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200031	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662001000200031	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.2 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess