Data/hora: 02/06/2024 11:47:00

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação e análise da eficiência energética na irrigação em sistemas pivô central	
Autores: 	Lima,Aureo C. de; Guimarães Jr.,Sebastião C.; Fietz,Carlos R.; Camacho,José R.	
Data: 	2009-08-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Potência dissipada; Ensaio; Consumo específico; Avaliação econômica; Caracterização energética.	
Resumo: 	Com uma área irrigada aproximada de 710.500 ha no Brasil, é possível estimar um consumo anual de 1928 GWh nos sistemas de irrigação por pivô central instalados. Considerando-se a necessidade de otimização da produção agrícola irrigada são analisadas, neste trabalho, as energias dissipadas nas tubulações de sucção, adutora, linha lateral, aspersão e proposta uma equação para determinar a potência útil de um sistema de irrigação por pivô central. Três sistemas pivô central do Assentamento Itamarati I, instalados em Ponta Porã, MS, foram avaliados e medidas de eficiência energética foram simuladas visando determinar uma configuração economicamente viável ao longo da vida útil do equipamento. Os sistemas foram caracterizados quanto ao aproveitamento da energia e a eficiência energética na irrigação média aumentou de 14,9 para 25,9%, possibilitando a redução de R$118.800 por ano em 7.200 ha, o equivalente a 11% das despesas anuais com energia elétrica de toda a propriedade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400020	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662009000400020	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.13 n.4 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess