Data/hora: 04/06/2024 07:49:57

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Métodos de estimativa da evapotranspiração de referência diária para a microrregião de Garanhuns, PE
Autores: | Borges Júnior,João C. F.; Anjos,Raimundo J.; Silva,Tonny J. A.; Lima,José R. S.; Andrade,Camilo L. T.
Data: | 2012-04-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Avaliação de modelos; Erro absoluto médio; Índice de confiança.
Resumo: | Para o manejo da irrigação com alta frequência e com base em dados climáticos, é desejável que a estimava da evapotranspiração de referência seja feita para pequenos intervalos de tempo. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desempenho dos métodos FAO-24 Radiação, Priestley-Taylor, Hargreaves-Samani, Camargo-71 e Blaney-Criddle, para estimativa da evapotranspiração de referência em base diária na microrregião de Garanhuns, PE, por meio de comparações com o método padrão FAO Penman-Monteith. Com suporte no erro absoluto médio (EAM), verificou-se, dentre outros indicadores, que o melhor desempenho foi obtido com o método de Priestley-Taylor. Em relação aos métodos aplicáveis quando apenas dados de temperatura foram disponíveis, o de Hargreaves-Samani foi o que apresentou melhor desempenho, tendo sido calibrado com base na minimização do EAM.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400008
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662012000400008
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.16 n.4 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess