Data/hora: 12/06/2024 06:30:35

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Curvas de compactação de um Latossolo Vermelho-Amarelo: com e sem reúso de amostras
Autores: | Ramos,Fabricio T.; Ramos,Denis T.; Maia,João C. de S.; Serafim,Milson E.; Azevedo,Emilio C. de; Roque,Márcio W.
Data: | 2013-02-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Umidade ótima de compactação; Densidade máxima de compactação; Proctor normal; Estabilidade de agregados; Matéria orgânica do solo.
Resumo: | A curva de compactação do solo é determinada pelo ensaio de Proctor, normal ou modificado, amplamente empregado na engenharia civil; entretanto, seu uso agronômico apresenta limitações já que a configuração da curva parte do reúso de uma única amostra, desconsiderando a estrutura original do solo. Diante disto, objetivou-se avaliar a configuração da curva de compactação a partir do reúso e não reúso de amostras de um Latossolo Vermelho-Amarelo considerando-se diferentes sistemas de manejo. Verificou-se, ao comparar o procedimento com e sem reúso da amostra que, independentemente dos manejos e camadas avaliadas, foram obtidas diferentes curvas de compactação do solo. Por outro lado, o procedimento com reúso aumenta os valores de densidade do solo pela fragmentação dos agregados e reorganização das suas partículas. Portanto, para fins agrícola a curva de compactação é adequadamente caracterizada sem reúso de amostras visto que, neste ensaio, os agregados da amostra não são totalmente fracionados, sejam eles oriundos do solo sob vegetação nativa ou de áreas antropizadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200003
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662013000200003
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.17 n.2 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess