Data/hora: 05/06/2024 03:32:48

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Índices e espacialização da erosividade das chuvas para o Estado do Rio de Janeiro	
Autores: 	Gonçalves,Flávio A.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Carvalho,Daniel F. de; Cruz,Eleandro S. da.	
Data: 	2006-06-01	
Ano: 	2006	
Palavras-chave: 	Perdas de solo; Erosão hídrica; Dados pluviográficos.	
Resumo: 	Visando aprimorar o conhecimento sobre a erosividade das chuvas no Estado do Rio de Janeiro objetivou-se, no presente trabalho, calcular os índices de erosividade EI30 e KE &gt; 25, utilizando-se duas metodologias para estimativa da energia cinética, estimar os índices de erosividade mensais médios mediante os dados pluviométricos e obter os mapas de isoerosividade para o referido Estado. Com base nos dados pluviográficos de 14 estações localizadas no Rio de Janeiro, obteve-se o EI30 e o KE &gt; 25. A estimativa dos índices também foi feita por meio de correlações com a precipitação mensal média ou com o coeficiente de chuva e a espacialização, por meio de mapas gerados com o uso do software ArcView 3.2a. Os resultados permitiram concluir-se que os índices de erosividade apresentam, para os diferentes locais estudados, diferenças expressivas entre si; não houve diferenças significativas entre os resultados obtidos pelas equações propostas para o cálculo da energia cinética da chuva, e a estimativa da erosividade das chuvas a partir de precipitação mensal média, proporcionou melhores resultados que quando se usou coeficiente de chuva.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200004	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662006000200004	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.10 n.2 2006	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess