Data/hora: 01/06/2024 10:22:42

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Conductividad hidráulica en un suelo aluvial en respuesta al porcentaje de sodio intercambiable
Autores: | Barreto Filho,Francisco L.; Guerra,Hugo O. Carvallo; Gheyi,Hans R.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Conductividad hidráulica relativa; Sodio intercambiable; Dispersión.
Resumo: | El efecto del porcentaje de sodio intercambiable (PSI) sobre la conductividad hidráulica de un suelo saturado, fue estudiado en condiciones de laboratorio a través de la determinación de las relaciones entre la conductividad hidráulica medida en un suelo normal y las medidas en suelos con diferentes PSI. Los resultados muestran una gran reducción de la conductividad hidráulica con el aumento de sodio en el suelo, llegando esta reducción a ser en las muestras más sodificadas de casi 100%, cuando comparadas con las muestras sin sodio, hecho probablemente acontecido debido al efecto dispersante del sodio sobre las partículas del suelo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200037
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662003000200037
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.7 n.2 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess