Consulta: creatorFacets:"西崎, 邦夫"
Registros recuperados: 9
Data/hora: 01/06/2024 01:26:27

「2006年　Fuel Cell Seminar（国際燃料電池学会）」に参加発表
Provedor de dados: 19
Autores: 西崎, 邦夫.
Palavras-chave: 燃料電池; バイオガスプラント; 糞尿処理.
Ano: 2007
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1016

Application of Anaerobically Digested Dairy Slurry: effectiveness of perforated injector disk
Provedor de dados: 19
Autores: Kishimoto, Tadashi; Tani, Masayuki; Umetsu, Kazutaka; Nishizaki, Kunio; 岸本, 正; 谷, 昌幸; 梅津, 一孝; 西崎, 邦夫.
2004年8月5日とかちプラザで開催､日本ユネスコ国内委員会主催の帯広農村開発教育国際セミナー(OASERD)国際連合ユネスコアジア太平洋地域教育開発計画事業(APEID)シンポジウム「地球にやさしい農業をめざして : 家畜ふん尿，資源としての有効利用」講演資料
Palavras-chave: Spreader; Injector; Motion resistance; Resistance; Soil compaction; Biogas plant.
Ano: 2004
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1902

草地・畑作の環境保全型精密管理
Provedor de dados: 19
Autores: 西崎, 邦夫; 柴田, 洋一.
Palavras-chave: ＰＦ; 精密農法; 環境保全; マッピング.
Ano: 2003
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/852

Production of High Quality of Bone Char from Dead Dairy Cattle Bodies as a Resource Circulating System
Provedor de dados: 19
Autores: 高橋, 潤一; 梅津, 一孝; 岸本, 正; 西崎, 邦夫; 河端, 俊明; 小林, 博史.
BSE感染に対して未検査の廃牛などから製造した肉骨粉を付加価値の高い炭化物とする製造方法について検討した．またリンを揮散性の物質として放散させることなく炭化して施肥効果をもたせると共に，さらに，比表面積を大きくして吸着剤としての効果を発現させるという2点を高付加価値化の条件とした．従来の嫌気性下の炭化処理では，リンは水素化物となって揮散し，また，比表面積の増加もほとんど見られなかった．そこで，炭化工程における酸化還元雰囲気を調整して，リンの揮発性化合物化を防止すると共に，酸化力が賦与された雰囲気による比表面積増加の効果を検討した．その結果，800°Cの炭化処理において，一時的に若干の空気（例えば10分間にわたり，窒素ガス対空気1 : 1の体積比）を加えて製造した炭化物は，空気を混入しないで製造したものに比べて，炭化物表面のリン濃度，および比表面積においてかなりの改善（上述の酸化雰囲気例ではリン濃度で約15％，比表面積において約50％の改善）が見られた．炭化雰囲気をモニタリングし，酸化還元性を調整することによって，吸着剤として使用でき，さらに，施肥効果を有する従来にはない複数の機能をもつ炭化物（骨炭）が製造できるものと考えられた．
Palavras-chave: Bone char; BSE; Phosphor vaporization; Meat bone meal; Dairy cattle.
Ano: 2003
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/2595

Practical use of anaerobically digested dairy slurry as a soil resource
Provedor de dados: 19
Autores: Tani, Masayuki; Sakamoto, Naoya; Kishimoto, Tadashi; Umetsu, Kazutaka; Nishizaki, Kunio; 谷, 昌幸; 坂本, 直也; 岸本, 正; 梅津, 一孝; 西崎, 邦夫.
2004年8月5日とかちプラザで開催､日本ユネスコ国内委員会主催の帯広農村開発教育国際セミナー(OASERD)国際連合ユネスコアジア太平洋地域教育開発計画事業(APEID)シンポジウム「地球にやさしい農業をめざして : 家畜ふん尿，資源としての有効利用」講演資料
Palavras-chave: Degested daily slurry; Dissolved organic matter; Field application; Industrial waste; Recycled dry chemical extinguishing agents.
Ano: 2004
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1900

バイオガスプラントによる高度エネルギー交換技術の開発
Provedor de dados: 19
Autores: 西崎, 邦夫; 梅津, 一孝; Nishizaki, Kunio; Umetsu, Kazutaka.
Ano: 2008
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/2214

Current status and prospects of biomass technologies in Japan Use of bioethanol
Provedor de dados: 19
Autores: Nishizaki, Kunio; 西崎, 邦夫.
2005年8月4日とかちプラザ・レインボーホールで開催､日本ユネスコ国内委員会主催の帯広農村開発教育国際セミナー(OASERD)国際連合ユネスコアジア太平洋地域教育開発計画事業(APEID)シンポジウム「地球にやさしい農業をめざして :　資源リサイクルを利用した持続可能な食糧生産－」講演資料
Palavras-chave: Biomass; Biofuel; Biogas; BDF(Bio Diesel Fuel); Bioethanol.
Ano: 2005
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1895

バイオガスプラントによる高度エネルギー交換技術の開発
Provedor de dados: 19
Autores: 西崎, 邦夫; 梅津, 一孝; Nishizaki, Kunio; Umetsu, Kazutaka.
Ano: 2005
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/2215

Feasibility Study of Commercial Bio-ethanol Production in the Tokachi Region, Hokkaido
Provedor de dados: 19
Autores: 菊池, 貞雄; 小林, 武志; 井上, 嘉明; 竹内, 良曜; 西崎, 邦夫; 梅津, 一孝; UMETSU, Kazutaka.
研究は, 十勝地域で発生する規格外農産物及び農産物加工残渣のバイオエタノール生成の事業化について検討し, バイオエタノール原料としては規格外小麦及びてん菜が利用可能であることが明らかとなった。また, 規格外小麦及びてん菜を原料とした際の, バイオエタノール製造コストは, 規格外小麦では98.4円/L, てん菜では独立型プラントの場合323.7円/L, 併設型プラントの場合87.1円/Lと試算された。今後, バイオエタノール製造コストを低下させるためには, 輸送費を含む原料の購入コストをいかに低減させるかが課題であることが明らかとなった。
Palavras-chave: バイオエタノール; 事業化可能性調査; 規格外農産物; 農産物加工残渣; 発酵残渣.
Ano: 2007
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/4317