Consulta: creatorFacets:"Adamchuk,Viacheslav I."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 02/06/2024 14:40:43

Hastes instrumentadas para a mensuração da resistência mecânica do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Adamchuk,Viacheslav I.; Molin,José P.
A presença de camada de solo compactada pode significar sérios problemas ao desenvolvimento do sistema radicular das culturas em geral. A correção pode ser feita por métodos biológicos ou mecânicos. Uma das formas de diagnóstico da sua presença é com o uso de penetrômetros que exigem tempo considerável para a obtenção de dados. Com o advento dos recursos de espacialização das informações na forma de mapas, a necessidade de amostragem passou a ser ainda maior. Este trabalho reporta a busca de uma solução alternativa ao uso do penetrômetro. Envolve a geração de mapas de resistência mecânica do solo ao deslocamento de uma haste em três profundidades, baseado em três hastes instrumentadas, um receptor de GPS e um sistema de aquisição de dados. O sistema é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensores de solo; Compactação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100018