Consulta: creatorFacets:"BERTAUX, S."
Registros recuperados: 6
Data/hora: 02/06/2024 04:30:48

Desenvolvimento de uma ceifadeira a tração animal.
Provedor de dados: 14
Autores: BERTAUX, S.; BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
Geração, teste e adaptação de máquinas, equipamentos e implementos que se caracterizam pelo baixo custo de fabricação, alto desempenho operacional e que consumam menos combustível ou mesmo dispense o seu uso.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Animal power; Power machinery; Agricultural mechanization.; Ceifadeira; Equipamento; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola; Tração Animal.; Equipment.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131615

Classificadora de sementes de milho.
Provedor de dados: 14
Autores: BERTAUX, S.; SCHAUN, N. M.
bitstream/item/35742/1/Classificadora-sementes.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Máquina; Equipamento agrícola; Zea mays.
Ano: 1990
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/487321

Sistemas de produção de silagem.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, E. C.; BERTAUX, S.
bitstream/item/53043/1/Circ-17-Sistemas-producao.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sistema; Production; Produção; Silagem; Sorghum Bicolor; Sorgo Forrageiro; Silage.
Ano: 1992
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/474953

Captação de água de chuva in situ com aração parcial.
Provedor de dados: 14
Autores: ANJOS, J. B. dos; BARON, V.; BERTAUX, S.
Trata do preparo do solo utilizando o método de aração parcial para a captação de água de chuva "in situ". Consiste nos itens seguintes: descrição da aração; implantação da cultura; tratos culturais e eficiência do prepara do solo. A adoção da aração parcial permite reduzir o tempo e o custo do preparo inicial do solo e propicia a captação da água de chuva "in situ". Além disso o mesmo arado, ainda pode ser empregado nos tratos culturais (caprinos) desempenhando a função de cultivador, sem nenhum investimento adicional para o produtor.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Captação in situ; Rainwater; Captation.; Água; Chuva; Mecanização Agrícola.; Water.
Ano: 1988
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131475

Arado de duas aivecas a tração animal.
Provedor de dados: 14
Autores: BERTAUX, S.; BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
A transferência da tecnologia dos Chassis polivalentes à indústria brasileira foi possível através da avaliação e adaptação de equipamentos e implementos agrícolas. O arado de duas aivecas foi projetado para coplar-se ao chassi do policultor-600 ou ao do multicultor-6H, fabricados respectivamente pela CEMAG S/A (Fortaleza, CE) e TORNEP (Porto Alegre, RS). Esse arado proporciona um gasto menor de tempo no preparo inicial do solo (aração) porque tem uma junta de bois, que tracionando uma só aiveca, trabalha com reserva de potências capaz de ser transformada em trabalho útil.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Chassi polivalente; Plough; Animal power; Power machinery.; Tração animal; Arado; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131612

Ceifadeira a tração animal.
Provedor de dados: 14
Autores: BERTAUX, S.; BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
O estudo teve o objetivo de construir e verificar o desempenho operacional de uma ceifadeira a tracao animal, destinada a ceifa de capim buffel, tendo em vista que o corte dessa graminea e de outras especies vegetais forrageiras destinadas a producao de feno, sera num futuro bem proximo, uma importante opcao para os produtores da regiao semi-arida do Nordeste.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Forrageira; Animal drown; Mower; Caifadeira.; Ceifadeira; Mecanização Agrícola; Tração Animal.; Forage.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131614