Consulta: creatorFacets:"Barreto,Aurelir N."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 02/06/2024 11:58:39

Condutividade hidráulica saturada em um solo aluvial do perímetro irrigado de São Gonçalo, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Barreto,Aurelir N.; Oliveira,Gilvan R. de; Nogueira,Luís C.; Ivo,Walane M.P. de M.
Realizaram-se testes de campo, com o objetivo de se caracterizar a variabilidade espacial da condutividade hidráulica (K0) num solo aluvial, na Estação Experimental da Embrapa Algodão, em São Gonçalo, Paraíba, em 19 pontos de uma área de 18 ha. As profundidades do fundo dos poços situaram-se entre 1,0 e 1,65 m, considerando-se que a profundidade projetável do sistema drenante se situa nessa faixa da maioria das áreas irrigadas do Nordeste brasileiro. A amplitude de variação obtida de K0 (0,02 a 1,71 m d-1) mostra-se como resultado comum da maioria dos solos aluviais, resultante de processos de evolução do solo estudado, da gênese e da complexidade geomorfológica.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Condutividade hidráulica; Solo aluvial.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100029

Changes in chemical attributes of a Fluvent cultivated with castor bean and irrigated with wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Barreto,Aurelir N.; Nascimento,Joab J. V. R. do; Medeiros,Everaldo P. de; Nóbrega,Janiny A. da; Bezerra,Jose R. C.
Agricultural use of wastewater is an alternative to increase water availability, especially in semiarid regions. However, it may cause undesirable chemical changes in the soil. The aim of this study was to evaluate the influence of wastewater irrigation and castor bean (Ricinus communis L.) cultivation on the chemical attributes of a Fluvic Neosol. The experimental design was in a randomized block, in split-plot scheme, where the main plots were represented by the treatments of irrigation water and castor bean cultivation, and the subplots were the soil layers, with three replications. The treatments were T1 - wastewater irrigation + castor bean cultivation ; T2 - mixture of supply water and wastewater (1:1 ratio) + castor bean cultivation; T3 - supply...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reuse; Nutrients; Effluent; Water management; Ricinus communis.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500003

Uso de propriedades físico-hídricas do solo na identificação de camadas adensadas nos Tabuleiros Costeiros, Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Fonsêca,Marcos H. P.; Guerra,Hugo O. C.; Lacerda,Rogério D. de; Barreto,Aurelir N.
A presença de camadas subsuperficiais no solo fortemente adensadas, afeta a infiltração e o movimento de água dificultando o manejo da água durante a irrigação. Visando identificar e caracterizar essas camadas coesas nos tabuleiros do Platô de Neopolis de Sergipe se determinaram e se utilizaram as propriedades físico-hídricas do solo densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar. A Condutividade Capilar foi determinada através do método do perfil instantâneo empregando-se o modelo de Libardi. Os atributos físicos determinados (densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar) mostraram-se adequados à identificação e caracterização do caráter coeso da camada quando presente no perfil do solo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adensamento; Irrigação; Condutividade capilar.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400004