Consulta: creatorFacets:"Bernardes,Ricardo S."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 12/06/2024 02:15:34

Modelagem do processo de desidratação de lodo anaeróbio em leitos de secagem simulados
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Sérgio R. A.; Matos,Zanna M. R. de; Bernardes,Ricardo S.
O emprego de leitos de secagem para a desidratação de lodo de descarte de reatores UASB, constitui excelente alternativa, face a sua simplicidade operacional e aos reduzidos custos de implantação. Este trabalho apresenta uma análise dos fenômenos que influenciam o processo de desidratação de lodo anaeróbio, a partir de simulação de leitos de secagem. Neste sentido, são feitas considerações sobre as características e o comportamento do lodo durante cada fase da secagem. Sugere-se também, um modelo matemático para representar o processo de secagem, obtido a partir dos dados experimentais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem de lodo; Leitos de secagem; Lodo anaeróbio; Modelagem.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200023

Deposição de esgoto doméstico para controle de poluição e revegetação induzida em área degradada
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Rodrigo Studart; Melo Filho,Benício de; Bernardes,Ricardo S.
Este trabalho testa o comportamento ao longo de 2 anos de um Sistema de Infiltração Rápida-SIR, construído sobre uma área escavada em Latossolo Vermelho-escuro, na Bacia do Lago Paranoá, Distrito Federal-DF. Fósforo é atualmente o nutriente que mais contribui para o perigo de eutrofização desse reservatório. Por outro lado, os Latossolos do DF são deficientes desse nutriente, apresentam alta capacidade de fixação de fósforo e de infiltração de água. Os locais minerados no DF necessitam de grande aporte de matéria orgânica para sustentarem vegetação. O SIR permitiu o estabelecimento de diversas espécies das famílias Graminae, Melastomataceae e Compositae. A concentração de fósforo aumentou 84 vezes no solo entre 5-10 cm de profundidade. Mais de 10 t de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esgotos; Fósforo; Áreas degradadas; Revegetação; Recuperação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200020

Método Walkley-Black na determinação da matéria orgânica em solos contaminados por chorume
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Cibele M. B.; Bernardes,Ricardo S.; Oliveira,Sebastião A. de.
O presente trabalho enfatiza o estudo de verificação sobre a potencialidade do método titulação após oxirredução por via úmida (Walkley-Black) para determinação da matéria orgânica em amostras de solo contaminadas por chorume de resíduos sólidos domésticos. A contaminação das amostras de solo foi realizada em laboratório, utilizando-se chorume com elevada carga orgânica (DQO entre 36.000 a 110.000 mg L-1) e dois solos argilosos inorgânicos similares, caracterizados como Latossolo Vermelho (carbono orgânico inferior a 1,4%). Os resultados mostraram que o método Walkley-Black apresentou potencial para determinação da matéria orgânica proveniente da contaminação do solo com chorume. Para as amostras de solo estudadas, foram obtidos coeficientes de correlação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo; Carbono orgânica; Resíduos sólidos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100016