Consulta: creatorFacets:"Borsatto,Edinan A."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 29/05/2024 06:44:15

Desempenho do trator agrícola no manejo da cultura de cobertura e pressão de inflação do pneu da semeadora
Provedor de dados: 70
Autores: Cortez,Jorge W.; Furlani,Carlos E. A.; Vigna,Gustavo P.; Borsatto,Edinan A.; Silva,Rouverson P. Da.
O adequado manejo de culturas de cobertura no plantio direto tem-se mostrado excelente alternativa para melhorar as condições de semeadura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho do trator agrícola no manejo dos restos culturais do sorgo (rolo-faca e triturador de palhas) e a pressão de inflação (525 e 385 kPa) do pneu da semeadora-adubadora, no estabelecimento da cultura do milho em plantio direto. O experimento foi conduzido na UNESP - Jaboticabal, em delineamento de blocos ao acaso, com parcela subdividida, e os tratamentos consistiram nos manejos da cultura de cobertura do solo e pressões de inflação do pneu da semeadora, com quatro repetições. Foram mensurados nas máquinas: velocidade de deslocamento, capacidade de campo, consumo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Patinhagem; Plantio direto; Zea mays.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100008

Produtividade de híbridos de milho em função da velocidade de semeadura
Provedor de dados: 70
Autores: Mello,Adilson J. R.; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Rouverson P.; Lopes,Afonso; Borsatto,Edinan A.
O presente trabalho foi conduzido na área experimental do Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola da UNESP - Jaboticabal, em um Latossolo Vermelho eutroférrico, em preparo convencional. Avaliaram-se o desenvolvimento e os componentes de produção de dois híbridos de milho (DKB 390, simples e DKB 435, duplo) em função de três velocidades do conjunto trator-semeadora-adubadora (5,4; 6,8 e 9,8 km h-1), totalizando seis tratamentos, com quatro repetições, em delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 x 3. Os resultados evidenciaram que o aumento da velocidade do conjunto trator-semeadora-adubadora reduziu a produtividade de grãos para o híbrido simples e não interferiu na produtividade do híbrido duplo. Apenas na menor velocidade (5,4 km...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Componentes da produção; Distribuição longitudinal; Tipos de híbridos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300017

Desempenho de uma semeadora-adubadora direta, em função da velocidade de eslocamento e do tipo de manejo da biomassa da cultura de cobertura do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Branquinho,Klinger B.; Furlani,Carlos E. A.; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson P. da; Grotta,Danilo C.C.; Borsatto,Edinan A.
O objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho de uma semeadora-adubadora, operando em duas velocidades sobre a palhada da cultura do milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown), após diferentes manejos, na semeadura direta da cultura da soja (Glycine Max L.). O experimento foi realizado com seis tratamentos, em esquema fatorial, delineados em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos combinaram três manejos (triturador de palhas tratorizado, rolo- faca e herbicida) com duas velocidades de deslocamento da semeadora-adubadora (5,2 e 7,3 km h-1). Foram analisadas as seguintes variáveis: acúmulo e decomposição de massa seca do milheto, índice de emergência da cultura da soja, uniformidade de distribuição longitudinal de sementes,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição longitudinal; Velocidade de decomposição; Plantio direto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200016