Consulta: creatorFacets:"CLARO, F. C."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 09/06/2024 13:22:25

Produção de compósitos a partir do resíduo sólido da hidrólise enzimática de lodo de papel.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ZANONI, P. R. S.; CLARO, F. C.; CADEMARTORI, P. H. G. de.
A indústria de papel e celulose e também a indústria de reciclagem de papel gera uma grande quantidade de resíduos sólidos, tais como os lodos, que necessitam de tratamento. Um dos desafios dessas indústrias é a destinação deste resíduo, o qual na maioria das vezes, é depositado em aterros. O reaproveitamento desta biomassa minimizaria os impactos ambientais, econômicos e sociais e possibilitaria agregar valor a este resíduo.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lodo de papel.; Hidrolise.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1071018

Produção de nanofibrilas de celulose por desfibrilação mecânica em moinho coloidal.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.; MATOS, M. de; LENGOWSKI, E. C.
O uso de nanoestruturas a partir de matériasprimas renováveis e biodegradáveis, como fibras lignocelulósicas, apresentam benefícios ecológicos e ambientais, além de apresentarem excelentes propriedades mecânicas e vantagens econômicas (EL NASCHIE, 2006). A matéria-prima para produção de nanocelulose pode ter origem em madeira de reflorestamento, sobras de madeira, bagaços como o da cana-de-açúcar, cascas de coco e arroz, resíduos da agroindústria ricos em celulose ou ainda na matéria-prima para a fabricação do papel (ALTERNATIVAS..., 2017). As nanofibrilas podem ser obtidas por processos químicos, enzimáticos e físicos. No processo físico, a formação de nanofibrilas ocorre pela desfibrilação da celulose submetida a um processo mecânico de homogeneização,...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nanoestrutura; Fibra lignocelulósica; Celulose.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1077010

Produção de filmes de celulose nanofibrilada.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.
A demanda por materiais sustentáveis com alta resistência mecânica vem aumentando nos últimos anos, devido a crescentes preocupações ambientais, visando a substituição de polímeros sintéticos por naturais (Carvalho et al., 2009; Wu et al., 2012). Nesse contexto, aumenta o interesse pela aplicação da nanocelulose, um biomaterial que apresenta características únicas, como alta resistência mecânica, transparência óptica, baixa toxicidade e biodegradabilidade (Wu et al., 2012; Sacui et al., 2014). A celulose é um polissacarídeo de fórmula molecular (C6H10O5)n, com característica fibrosa, sendo o polímero natural mais abundante na terra e que pode ser usado em várias aplicações industriais (Hoenich, 2006). A celulose é encontrada em uma ampla variedade de...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Nanocelulose; Nanofibrila.; Celulose.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087348

Imobilização de lacase em nanofibrilas de celulose para aplicação em biorrefinaria de lignina.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ZANONI, P. R. S.; CLARO, F. C.; MACIEL, G. M.
bitstream/item/190548/1/CT-424-1635-final.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lacase; Nanofibrila; Lignina; Celulose; Atividade Enzimática.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104133

Processo de oligomerização de lignina kraft via rota biotecnológica com enzima lacase.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.; LOMONACO, D.; OLIVEIRA, D. R.; AVELINO, F.
O presente trabalho apresenta um processo de oligomerização de lignina por via da catálise enzimática, visando a geração de novos produtos de alto valor à base de lignina kraft, pela modificação com a enzima lacase.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lignina kraft; Lacase; Reação em etanol; Aumento de peso molecular; Oligomerização.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127333