Consulta: creatorFacets:"Cardoso,Décio Lopes"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 00:33:01

Curva de retenção de água no solo pelo método do papel-filtro
Provedor de dados: 90
Autores: Lucas,Juliana Fenner Ruas; Tavares,Maria Hermínia Ferreira; Cardoso,Décio Lopes; Cássaro,Fabio Augusto Meira.
O método mais tradicional para determinação da curva de retenção de água no solo emprega a câmara de pressão de Richards. Por questões práticas, a busca por métodos alternativos ao de Richards, financeiramente mais acessíveis e menos morosos, faz-se interessante. Diante disso, desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o uso do método do papel-filtro. Para isso, realizou-se inicialmente coleta, caracterização física e preparo de amostras indeformadas de um Latossolo Vermelho distroférrico típico e ensaio em câmara de Richards, utilizando pressões de 0, 10, 30, 60, 100, 300, 500, 1000 e 1500 kPa. No ensaio com o papel-filtro, mediu-se o potencial matricial da água em amostras cujas umidades foram previamente estabelecidas, utilizando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Câmara de pressão de Richards; Método alternativo; Potencial matricial; Umidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600013