Consulta: creatorFacets:"Carpes,Dauto P"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 03:18:08

Demanda energética e mobilização do solo com o uso de escarificadores em sistemas de semeadura direta
Provedor de dados: 91
Autores: Bellé,Mateus P.; Alonço,Airton dos S.; Francetto,Tiago R.; Rossato,Fernando P.; Franck,Cristian J.; Carpes,Dauto P.
A redução das janelas de semeadura e a intensificação da produção no sistema de semeadura direta impulsionaram o aumento na frequência de utilização de máquinas, provocando compactação pelo tráfego. A compactação, além de prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas, aumenta a demanda de potência dos implementos justificando a utilização de escarificadores para a descompactação do solo. Avaliou-se o desempenho de dois escarificadores (Haste + ponteira), sendo um comercial e um experimental, com vistas a entender a operação de escarificação quando adaptada ao sistema de semeadura direta, utilizando como parâmetros variáveis energéticas e de solo. O elemento descompactador experimental teve um desempenho superior ao comercial nas principais variáveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Preparo conservacionista do solo; Escarificação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500013