Consulta: creatorFacets:"Chioderoli,Carlos Alessandro"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 11/06/2024 10:55:53

Spatial and linear correlations between soil and corn
Provedor de dados: 90
Autores: Chioderoli,Carlos Alessandro; Mello,Luiz Malcom Mano de; Noronha,Rafael Henrique de Freitas; Pariz,Cristiano Magalhães; Lima,Ronaldo Cintra.
The Technologies setting at Agricultural production system have the main characteristics the vertical productivity, reduced costs, soil physical, chemical and biological improvement to promote production sustainable growth. Thus, the study aimed to determine the variability and the linear and special correlations between the plant and soil attributes in order to select and indicate good representation of soil physical quality for forage productivity. In the growing season of 2006, on the Fazenda Bonança in Pereira Barreto (SP), the productivity of autumn corn forage (FDM) in an irrigated no-tillage system and the soil physical properties were analyzed. The purpose was to study the variability and the linear and spatial correlations between the plant and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil physical properties; Soil management; Geostatistics; No-tillage; Forage crops.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000300008

Spatial variability of forage yield and soil physical attributes of a Brachiaria decumbens pasture in the Brazilian Cerrado
Provedor de dados: 96
Autores: Pariz,Cristiano Magalhães; Carvalho,Morel de Passos e; Chioderoli,Carlos Alessandro; Nakayama,Fernando Takayuki; Andreotti,Marcelo; Montanari,Rafael.
The objective of this study was to analyze variability, linear and spatial correlations of forage dry mass yield (FDM) and dry matter percentage (DM%) of Brachiaria decumbens with the bulk density (BD), gravimetric (GM) and volumetric (VM) moisture, mechanical resistance to penetration (RP) and organic matter content (OM), at depths 1 (0-0.10 m) and 2 (0.10-0.20 m), in a Red Latosol (Oxisol), in order to select an indicator of soil physical quality and identify possible causes of pasture degradation. The geostatistical grid was installed to collect soil and plant data, with 121 sampling points, over an area of 2.56 ha. The linear correlation between FDM × DM% and FDM × BD2 was low, but highly significant. Spatial correlations varied inversely and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulk density; Geostatistics; Gravimetric and volumetric moisture; Mechanical resistance to penetration; Organic matter.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982011001000007

Desenvolvimento de aerobarco de baixo custo para a agricultura familiar
Provedor de dados: 124
Autores: Albiero,Daniel; Maciel,Antonio José da Silva; Monteiro,Leonardo de Almeida; Chioderoli,Carlos Alessandro; Barbosa Filho,José Antonio Delfino.
RESUMO A principal via de transporte dos ribeirinhos amazônicos são os rios. Neste universo um grande problema são os meios de locomoção disponíveis: quando as embarcações são modernas têm alto custo; quando são mais rústicas não oferecem segurança nem desempenho. O objetivo deste trabalho foi propor um aerobarco de baixo custo de aquisição e manutenção, que possa ser construído pelos próprios ribeirinhos, sendo operado com segurança. Foi utilizada a metodologia de projeto naval da espiral de projeto. Como resultado foram obtidos os desenhos conceituais do aerobarco e possíveis simulações de carregamento, sendo concluída a viabilidade técnica da embarcação, assim como o pouco custo de fabricação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ribeirinhos amazônicos; Logística agrícola; Projeto naval.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902016000400793

Cargas no depósito de fertilizante de uma semeadora-adubadora e desempenho operacional
Provedor de dados: 124
Autores: Queiroz,Renata Fernandes de; Mota,Wesley Araújo da; Macedo,Deivielison Ximenes Siqueira; Costa,Enio; Chioderoli,Carlos Alessandro.
RESUMO O desempenho operacional de máquinas agrícolas está sujeito a alterações devido a fatores como carga a ser tracionada e a velocidade de trabalho, podendo interferir diretamente nos processos agrícolas mecanizados. A melhor forma de obter essas respostas é por meio de ensaios de desempenho operacional. Objetivou-se com o trabalho determinar o desempenho operacional do conjunto mecanizado trator-semeadora com diferentes cargas no depósito de adubo e regime de marcha do trator. O delineamento constitui-se de blocos casualizados, em esquema fatorial 3 x 2 com 4 repetições, sendo dois regimes de marcha (3 L e 4 L com velocidades médias de 1,25 e 1,80 m s-1) e três cargas de fertilizantes no depósito da semeadora-adubadora de fluxo contínuo (100; 75 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Patinagem; Potência; Consumo de combustível.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902017000200271

Controle estatístico aplicado ao processo de colheita mecanizada diurna e noturna de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 53
Autores: Noronha,Rafael Henrique de Freitas; Silva,Rouverson Pereira da; Chioderoli,Carlos Alessandro; Santos,Edvaldo Pereira dos; Cassia,Marcelo Tufaile.
O sistema de colheita mecanizada pode buscar melhorias no processo utilizando ferramentas de qualidade e auxiliar na redução de perdas, aos danos à soqueira e aumentar a longevidade do canavial. O objetivo deste trabalho foi detectar o controle efetivo da variabilidade das perdas e danos à soqueira, bem como identificar se estas estão dentro dos padrões aceitáveis. Para tanto, foram amostrados 40 pontos em dois períodos de colheita, diurna e noturna, em malhas retangulares (55 x 45 m) para determinação das perdas visíveis (rebolos repicados e estilhaçados, pedaço fixo e solto, toco e estilhaço), utilizando-se armações de 10 m². Foram mensurados a altura de corte e os danos na soqueira (sem danos, danos parciais e fragmentados). A estatística utilizada foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas visíveis; Colhedora; Controle de qualidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052011000400028

Manejo do solo e do nitrogênio em milho cultivado em espaçamentos reduzido e tradicional
Provedor de dados: 53
Autores: Kaneko,Flávio Hiroshi; Arf,Orivaldo; Gitti,Douglas de Castilho; Arf,Marcelo Valentini; Chioderoli,Carlos Alessandro; Kappes,Claudinei.
Práticas agronômicas que ajudem o agricultor a elevar a produtividade e a diminuir os custos de produção devem ser estudadas para garantir a sustentabilidade da agricultura. Assim, desenvolveu-se um experimento com o objetivo de estudar o efeito do manejo do solo, do nitrogênio e do espaçamento entrelinhas na cultura do milho em dois anos agrícolas. O experimento foi instalado sobre um Latossolo Vermelho Distrófico em delineamento experimental de blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 5 x 2 com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos pela combinação de três manejos do solo (grade aradora + grade niveladora, escarificador + grade niveladora e plantio direto), cinco épocas de aplicação do nitrogênio [testemunha sem N, 120 kg ha-1 na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Preparo do solo; Arranjo de plantas; Adubação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000300020

Perdas de grãos e distribuição de palha na colheita mecanizada de soja
Provedor de dados: 53
Autores: Chioderoli,Carlos Alessandro; Silva,Rouverson Pereira da; Noronha,Rafael Henrique de Freitas; Cassia,Marcelo Tufaile; Santos,Edvaldo Pereira dos.
Considerando que a colheita é a etapa final de um processo produtivo e que as perdas devem ser mantidas dentro de padrões aceitáveis, as regulagens das colhedoras e as características agronômicas da cultura deverão permitir menores perdas quantitativas para que possa atingir o máximo nível de qualidade e maior sustentabilidade do sistema produtivo. Este trabalho teve como objetivo determinar as perdas quantitativas, distribuição de palha e características operacionais da colhedora por meio do controle estatístico de processo, bem como verificar a qualidade da operação de colheita. O trabalho foi realizado no município de Santa Juliana (MG), com as coordenadas geográficas de referência 19º 18'Se 47º 31'O. A área amostrada constou de 40 pontos distribuídos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cartas de controle; Colhedora; Velocidade de colheita.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000100017

Consórcio de Urochloas com milho em sistema plantio direto
Provedor de dados: 65
Autores: Chioderoli,Carlos Alessandro; Mello,Luiz Malcolm Mano de; Holanda,Henrique Vinicius de; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Grigolli,Paola Jurca; Silva,José Oscar da Rocha; Cesarin,Andre Luis.
Uma alternativa para suprir o aporte anual de palha exigido para manutenção do sistema plantio direto (SPD), nas regiões tropicais, é o cultivo de milho consorciado com urochloas. Com o objetivo de identificar o melhor sistema de cultivo de duas espécies forrageiras (Urochloa brizantha e Urochloa ruzizienses) em consórcio com o milho (Zea mays L.) em sistema plantio direto, foi realizada a presente pesquisa. O milho foi semeado em consórcio com as forrageiras em cinco sistemas de cultivo. Foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial (2x4+1), com quatro repetições. Foram avaliadas: massa seca de palha do milho, massa seca da palha de urochloa, massa seca total de palha, população de plantas de milho, massa de 1000 grãos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Palhada; Cobertura do solo; Rotação de culturas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012001000014

Multifunctional Robot at low cost for small farms
Provedor de dados: 65
Autores: Batista,Alan Vinícius de Araújo; Albiero,Daniel; Viana,Thales Vinícius de Araújo; Monteiro,Leonardo de Almeida; Chioderoli,Carlos Alessandro; Sousa,Icaro Rafael Soares de; Azevedo,Benito Moreira.
ABSTRACT: In this study was developed a three-dimensional robotic device, equipped with a system of actuators, sensors, and controllers to do the individual irrigation of plants in low-cost greenhouses for family farming. After the development were carried out the data collection in the field. In the data analyzing, reported that there was no statistical difference between means for manual irrigation and robotics in the development of agronomic variables of stem height, stem diameter and number of leaves, concluding that the robotic irrigation promoted a lower coefficient of variation and a lower standard deviation in the samples.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural robotics; Water irrigation; Cartesian robot.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782017000700354

Caracterização dos acidentes com máquinas agrícolas em rodovias federais no estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Macedo,Deivielison Ximenes Siqueira; Monteiro,Leonardo de Almeida; Santos,Viviane Castro dos; Albiero,Daniel; Chioderoli,Carlos Alessandro.
Grande parte da área plantada do Rio Grande do Sul é destinada para o cultivo de culturas que necessitam do uso de máquinas agrícolas para seus tratos culturais. Todavia, o uso inadequado dessas máquinas propicia um maior número de acidentes, principalmente pela circulação das máquinas nas rodovias. Objetivou-se no trabalho caracterizar os acidentes com máquinas agrícolas ocorridos em rodovias federais no estado do Rio Grande do Sul, dando ênfase aos seus principais indicadores. Os registros dos acidentes foram obtidos através do Boletim de Acidentes de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, correspondentes ao período de janeiro de 2008 a setembro de 2011. Os indicadores dos acidentes avaliados foram tipo, causa, período do dia, rodovia em que ocorreu e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Trator; Acidente de trânsito; Operador de máquinas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000100043