Consulta: creatorFacets:"Coelho,Diogo J. de R."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 06:22:34

Mapeamento do ambiente térmico de aviários de postura abertos em sistema vertical de criação
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Diogo J. de R.; Tinoco,Ilda de F. F.; Vieira,Maria de F. A.; Mendes,Múcio A. dos S. A.; Sousa,Fernanda C. de; França,Luís G. F.
RESUMOObjetivou-se, com este trabalho monitorar, em tempo real, o ambiente térmico de um aviário de postura e realizar o mapeamento completo da distribuição das variáveis temperatura do ar, umidade relativa do ar e índice de temperatura e umidade no alojamento. O trabalho foi conduzido no mês de janeiro de 2013 em uma granja comercial de aves de postura, sistemas verticais, com seis andares de gaiolas. O aviário é totalmente automatizado possuindo 100.000 aves alojadas na densidade de 300 cm2 ave-1. A partir dos dados coletados foram determinadas as médias de temperatura e umidade relativa do ar para período diurno e noturno de diferentes posições na instalação. Os mapas térmicos resultantes demostram que ocorreu uma variabilidade térmica em diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura de postura; Distribuição térmica; Conforto térmico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000996

Thermal environment of masonry-walled poultry house in the initial life stage of broilers
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Diogo J. de R.; Tinôco,Ilda F. F.; Souza,Cecília F.; Baptista,Fátima J. F.; Barbari,Matteo; Oliveira,Kelle P.
ABSTRACT The aim of this study was to monitor and evaluate the thermal environment and undertake a complete mapping of the variables air temperature, air relative humidity, and temperature-humidity index for broilers. The research was conducted during the winter, in Brazil, in a commercial poultry house fully walled with concrete-block masonry, equipped with a full-time negative-pressure mechanized ventilation system and indoor-environment air heating by a wood-burning furnace located outside the facility. The shed was fully automated and housed 30,000 birds at a density of 15 birds m-2. Thermal-environment data analysis revealed that the masonry-wall model did not ensure homogeneous thermal distribution within the poultry house, with the central region...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Industrial poultry farming; Poultry facilities; Animal environment.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300203

Calidad del aire en galpón avícola con ventilación natural durante la fase de pollitos
Provedor de dados: 91
Autores: Osorio H.,Robinson; Tinoco,Ilda F. F.; Osorio S.,Jairo A.; Souza,Cecília de F.; Coelho,Diogo J. de R.; Sousa,Fernanda C. de.
RESUMEN Los pollos de engorde durante la primera fase deben estar protegidos del estrés por frio, especialmente en el inverno, noches y madrugadas frías. Para proteger a los animales, los avicultores han utilizado diferentes estrategias, entre ellas está el uso de varias capas de cortinas para aumentar el nivel de aislamiento térmico y disminuir las pérdidas de calor, disminuyendo también la permeabilidad con el aire externo. En este contexto, es importante dar especial atención a la calidad del aire interno de los galpones avícolas como parte de una producción bajo parámetros de bienestar animal. El presente estudio fue realizado en el municipio de Barbacena, MG, en Brasil, y tuvo como objetivo evaluar la calidad del aire al nivel de los pollos y los...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrés por frio; Bioclimatologia; Aislamiento térmico; Manejo de cortinas.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700660