Consulta: creatorFacets:"Coelho Filho,Mauricio Antonio"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 09:41:32

Desempenho de modelos de calibração de guias de onda acopladas a TDR e a multiplexadores em três tipos de solos
Provedor de dados: 90
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Vellame,Lucas de Melo; Coelho Filho,Mauricio Antonio; Ledo,Carlos Alberto da Silva.
O trabalho teve como objetivo avaliar modelos de calibração para dois tipos de guias de onda de TDR, referentes a dois equipamentos (Trase System e TDR 100), acopladas diretamente ao analisador de umidade ou a multiplexadores. Amostras de três tipos de solo foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC e saturadas. Dois tipos de guias de onda de três hastes, com capacitor e com resistor foram inseridas dentro de cada segmento de tubo com solo e conectadas a dois equipamentos de TDR, diretamente no testador de cabos ou via multiplexadores. Dados de umidade obtidos por gravimetria e da constante dielétrica foram tomados em cada coluna durante a secagem do solo da saturação até umidades próximas do limite inferior de disponibilidade de água por meio de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Constante dielétrica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100003

Distribuição de raízes de mamoeiro sob diferentes sistemas de irrigação localizada em latossolo de tabuleiros costeiros
Provedor de dados: 94
Autores: Coelho,Eugênio Ferreira; Santos,Marcelo Rocha; Coelho Filho,Mauricio Antonio.
O sistema radicular de uma planta é responsável pela absorção de água do solo e deve ser considerado nos cálculos da quantidade de água necessária para irrigação. O trabalho teve por objetivo definir a distribuição do sistema radicular do mamoeiro irrigado por gotejamento e microaspersão em solo de Tabuleiro Costeiro do Recôncavo Baiano. Foram feitas duas trincheiras em diferentes posições relativas a duas plantas irrigadas por microaspersão e gotejamento superficial e enterrado a 0,25 m, com as linhas laterais junto à fileira de plantas, com dois gotejadores por planta, cada um a 0,40 m de distância das mesmas. Na microaspersão, usou-se um emissor para duas plantas, entre duas fileiras simples. As amostras de raízes foram extraídas em malha de pontos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Gotejamento superficial; Gotejamento enterrado; Microaspersão; Sistema radicular.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452005000100047