Consulta: creatorFacets:"Cunha,Fernando N."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 18:43:55

Efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens D.; Santos Júnior,Jorge L. C. dos; Mendoza,Christian J.; Ribeiro,Pedro H. P.; Cunha,Fernando N.; Teixeira,Marconi B.
Na irrigação localizada com gotejadores posicionados de modo subsuperficial há o risco potencial de partículas de solo serem succionadas através do orifício de saída de água, em virtude da ocorrência de vácuo podendo resultar no entupimento dos mesmos. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo e posicionados de modo subsuperficial. Os tratamentos consistiram da aplicação dos níveis de sucção de -10, -15, -20 e -40 kPa, em solos de textura arenosa e argilosa, em 23 modelos de gotejadores usados com mais de 1 ano de funcionamento. O desempenho dos emissores no gotejamento subsuperficial foi influenciado pela textura do solo. De modo geral,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento subsuperficial; Obstrução; Redução de vazão.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900001

Yield of sugarcane submitted to nitrogen fertilization and water depths by subsurface drip irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Fernando N.; Silva,Nelmício F. da; Sousa,Antonio E. C.; Teixeira,Marconi B.; Soares,Frederico A. L.; Vidal,Vitor M.
ABSTRACT Water is limiting for growth and essential for photosynthesis. Crop yield depends on the available amount of this resource and on the efficiency of its use by the plant. This study aimed to evaluate the vegetative growth and the gross yield of sugar and ethanol from sugarcane along cane-plant and ratoon cane cultivation, under different irrigation depths for water replenishment, with and without nitrogen (N) application by subsurface drip irrigation. The experimental design was randomized blocks, analyzed in a split-plot scheme, with four replicates, in which the plots were represented by the interaction: irrigation depths (0, 25, 50, 75 and 100% water replenishment of the field capacity), with and without N fertigation, and subplots were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum L.; Water replenishment; Yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900841