Consulta: creatorFacets:"DOMINGUES, A. N."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 13/06/2024 07:14:16

Diagnóstico do setor de armazenamento no Estado de Mato Grosso.
Provedor de dados: 14
Autores: CANEPPELE, C.; CAMPELO JUNIOR, J. H.; MONTEZUMA, A. M. N.; ALBUQUERQUE, M. C. F.; PRIANTE FILHO, N.; MENDONCA, M. M. D.; BRAGA, M. A.; DOMINGUES, A. N.; MENDONCA, E. A. F. de; CAMPANHOLA, C.; BAZAN, J. C.; TRINDADE, E. F.; MELO, V. J. de.
bitstream/item/145243/1/1986SP003-Campanhola-Diagnostico-1531.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mato Grosso; MT.; Armazenamento; Diagnostico.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/10890

Gráfico psicrométrico com curvas de equilíbrio higroscópico de grãos.
Provedor de dados: 14
Autores: CAMPELO JUNIOR, J. H.; PRIANTE FILHO, N.; ALBUQUERQUE, M. C. F.; MONTEZUMA, A. M. N.; BATISTA, J. M.; MENDONCA, M. M. D.; CAMPANHOLA, C.; RINALDI, C.; SCHMALTZ, J. R.; SILVEIRA, G. C.; CANEPPELE, C.; MENDONCA, E. A. F. de; SILVA, P. M. da; DOMINGUES, A. N.
O objetivo do presente trabalho e fornecer uma apresentação gráfica do uso pratico do equilíbrio higroscópico baseado na teoria do potencial da água. A metodologia de calculo baseou-se no modelo simplificado de equilíbrio higroscópico descrito por CAMPELO JUNIOR (2). As curvas correspondentes a diversas umidades de arroz, milho, soja, assim como de potenciais escolhidos arbitrariamente foram locadas em gráficos psicrométricos. Uma das informações praticas obtidas a partir dos gráficos e a determinação do aumento de temperatura para secagem de grãos em silos ou barcaças a baixas temperaturas. Verificou-se que as umidades indicadas para armazenagem de arroz, milho, e soja correspondem ao potencial de - 127 atm.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Potencial; Curva.; Água; Arroz; Equilíbrio Higroscópico; Grão; Milho; Secagem; Temperatura; Umidade; Soja.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/9933