Consulta: creatorFacets:"Denardin,José Eloir"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 16/06/2024 17:45:09

Persistência dos efeitos da escarificação sobre a compactação de Nitossolo sob plantio direto em região subtropical úmida
Provedor de dados: 86
Autores: Nunes,Márcio Renato; Pauletto,Eloy Antonio; Denardin,José Eloir; Faganello,Antonio; Spinelli Pinto,Luiz Fernando; Scheunemann,Tiago.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a persistência dos efeitos da escarificação sobre a compactação de Nitossolo Vermelho, manejado sob plantio direto (PD), na região subtropical úmida do Brasil. O experimento foi realizado em blocos ao acaso, com quatro repetições e seis tratamentos, constituídos pelo tempo de manutenção do solo sob PD após escarificação: PD contínuo por 24 meses após escarificação, realizada em setembro de 2009; PD contínuo por 18 meses após escarificação, realizada em março de 2010; PD contínuo por 12 meses após escarificação, realizada em setembro de 2010; PD contínuo por seis meses após escarificação, realizada em março de 2011; plantio realizado em solo recém escarificado, em setembro de 2011; e PD contínuo e sem escarificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Atributos físicos do solo; Compactação do solo; Crescimento radicular; Diâmetro do colmo; Perfil cultural do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000700531

Duração das alterações em propriedades físico-hídricas de Latossolo argiloso decorrentes da escarificação mecânica
Provedor de dados: 86
Autores: Drescher,Marta Sandra; Reinert,Dalvan José; Denardin,José Eloir; Gubiani,Paulo Ivonir; Faganello,Antônio; Drescher,Gerson Laerson.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi determinar o tempo de duração do efeito da descompactação do solo, por escarificação mecânica, por meio de indicadores físico-hídricos de Latossolo argiloso, manejado em sistema plantio direto (SPD). Os tratamentos consistiram em meses (0, 6, 12, 18, 24, 30 e 36) transcorridos após escarificação mecânica em SPD e em testemunha sem escarificação em SPD há 27 anos. Foram avaliadas as variáveis: resistência mecânica à penetração, taxa de infiltração de água no solo, densidade e densidade relativa do solo, distribuição do tamanho de poros e condutividade hidráulica do solo saturado. A duração dos efeitos da escarificação mecânica variou com a propriedade do solo, tendo se mantido por 6 meses na densidade e na densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Descompactação mecânica; Estrutura do solo; Manejo do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000200159

"Vertical mulching" como prática conservacionista para manejo de enxurrada em sistema plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Denardin,José Eloir; Kochhann,Rainoldo Alberto; Faganello,Antônio; Sattler,Arcenio; Manhago,Diego Denardin.
Nas regiões brasileiras de clima temperado e subtropical úmido, situadas ao sul do paralelo 24° de latitude sul, as características fundamentais da chuva apresentam potencial para superar a taxa de infiltração de água no solo e gerar enxurrada, em qualquer época do ano, independentemente do uso e do manejo de solo. O sistema plantio direto não tem sido implementado com a plenitude das práticas conservacionistas requeridas pelas condições de solo dessas regiões do País para conter o potencial erosivo de chuvas intensas. A enxurrada resulta na produção de sedimento enriquecido por agroquímicos, que, além de promover prejuízos econômicos ao sistema agrícola produtivo, pode afetar a ambiência. Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência da prática...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Chuva; Conservação do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000700031

Dispersão de argila em microagregados de solo incubado com calcário
Provedor de dados: 90
Autores: Spera,Silvio Tulio; Denardin,José Eloir; Escosteguy,Pedro Alexandre Varella; Santos,Henrique Pereira dos; Figueroa,Enrique Alberto.
A compactação do solo restringe o rendimento de culturas de grãos. Dentre outros fatores, a calagem pode favorecer a dispersão de microagregados e a formação de camadas compactadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do calcário e da esterilização em atributos físicos e químicos do solo relacionados com a compactação do solo. O experimento foi efetuado em colunas de PVC, em casa de vegetação, durante 18 meses. Amostras esterilizadas e não esterilizadas de um Latossolo Vermelho distrófico foram incubadas com doses equivalentes a 0, 1,9, 3,8, 5,7, 7,6 e 15,2 Mg ha-1. Após 18 meses, foram avaliados a macro e microporosidade, a densidade do solo, teor de argila dispersa, a condutividade hidráulica saturada, o pH e os teores de Al, Ca e Mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estabilidade de agregados; Latossolo; Iluviação; Atributos químicos; Atributos físicos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000700002

Persistência do efeito de intervenções mecânicas para a descompactação de solos sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Drescher,Marta Sandra; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Denardin,José Eloir; Faganello,Antônio.
A compactação tornou-se uma das principais causas de degradação do solo em áreas agrícolas, estando diretamente relacionada ao sistema de manejo do solo adotado e, muitas vezes, demandando práticas de descompactação para mitigar esse problema. Este trabalho objetivou avaliar a duração do efeito de intervenções mecânicas, como a aração e escarificação do solo associadas à ação de semeadora de plantio direto equipada com mecanismos rompedores de solo tipo discos e discos + facão, como práticas mitigadoras da compactação de um solo manejado sob o Sistema Plantio Direto (SPD), por meio da avaliação de atributos físicos do solo e do esforço de tração. O estudo foi realizado no município de Coxilha, na região Norte do Rio Grande do Sul, localizado nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Atributos físicos do solo; Demanda de tração; Sistema de manejo de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500026

Resistência à penetração e rendimento da soja após intervenção mecânica em latossolo vermelho sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Drescher,Marta Sandra; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Denardin,José Eloir; Faganello,Antônio; Drescher,Gerson Laerson.
A compactação altera, negativamente, várias propriedades do solo, como a capacidade de penetração das raízes e a disponibilidade de água e nutrientes às plantas, restringindo a taxa fotossintética, o crescimento da parte aérea e, por conseguinte, o rendimento da cultura. Nesse sentido, quando a compactação do solo torna-se limitante ao desenvolvimento das culturas, faz-se necessária a adoção de medidas mitigatórias. Nesse contexto, este trabalho objetivou avaliar o efeito residual de intervenções mecânicas mediante aração e escarificação do solo, associadas à semeadora com sulcadores tipo discos e discos + haste, como prática mitigadora da compactação de solo manejado sob sistema plantio direto (SPD), sobre os parâmetros de resistência do solo à penetração...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Compactação do solo; Preparo do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600018

Efeito de semeadora com haste sulcadora para ação profunda em solo manejado com plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Nunes,Márcio Renato; Denardin,José Eloir; Faganello,Antonio; Pauletto,Eloy Antonio; Pinto,Luiz Fernando Spinelli.
A adoção do plantio direto na região subtropical úmida do Brasil, fundamentada apenas em dois preceitos da agricultura conservacionista - mobilização de solo restrita à linha de semeadura e manutenção de resíduos culturais na superfície do solo -, tem induzido à estratificação de atributos químicos do solo na camada de 0-20 cm profundidade e degradação física da camada subsuperficial (entre aproximadamente 5-20 cm de profundidade), que podem contribuir para frustrações de safras agrícolas, quando da ocorrência de estiagens. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito residual de uma semeadora/adubadora, equipada com elemento rompedor de solo tipo haste sulcadora, atuando em quatro profundidades para a semeadura de milho (Zea mays L.), na mitigação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Camada compactada; Manejo do solo; Perfil cultural; Estratificação química.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000200027

Fertilizer shanks to promote soil decompaction in the seeding operation
Provedor de dados: 65
Autores: Drescher,Marta Sandra; Reinert,Dalvan José; Denardin,José Eloir; Gubiani,Paulo Ivonir; Faganello,Antônio; Silva,Bernardo Rodrigues da; Zardin,Maísa Carina.
ABSTRACT:  Intensification of soil compaction process under no-tillage (NT) is motivating the search for alternatives to mitigate soil compaction state. This study evaluated changes in soil physical and hydraulic properties caused by seeder with fertilizer shanks at different depths compared with the double discs lagged seeder, to investigate the possibility of soil decompaction by sowing under NT in southern Brazil. The study was conducted in a clayed Oxisol, for 27 years under NT. Treatments were three planting mechanisms: S0.10m: cutting disc combined with shank acting to 0.10m depth; S0.15m: cutting disc combined with shank acting to 0.15m depth and, D0.07m: double discs lagged acting to 0.07m depth in an experimental randomized block design with four...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil management; Mechanical decompaction; Soil structure recovery.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782017000300252