Consulta: creatorFacets:"Dias,Antonio A."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 03:10:12

Influência de diferentes materiais de cobertura no conforto térmico de instalações para frangos de corte no oeste paulista
Provedor de dados: 70
Autores: Fiorelli,Juliano; Fonseca,Ricardo da; Morceli,José A. B.; Dias,Antonio A.
Este trabalho apresenta um estudo da influência de diferentes materiais de cobertura no conforto térmico de instalações destinadas à criação de frangos de corte. A pesquisa foi desenvolvida no Câmpus Experimental da UNESP de Dracena - SP. Quatro protótipos em escala real foram construídos, com área de 28 m² cada, cobertos com telha reciclada à base de embalagens longa vida, telha cerâmica, telha cerâmica pintada de branco e telha de fibrocimento. Os dados foram coletados durante o período de inverno de 2007, totalizando 90 dias. Com esses dados, foram calculados os índices de conforto térmico Carga Térmica Radiante (CTR) e a variável ambiental (Ta). Uma análise estatística por inferência e descritiva foi realizada com os valores do índice de conforto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Frango de corte; Instalações; Cobertura.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500020

Avaliação da eficiência térmica de telha reciclada à base de embalagens longa vida
Provedor de dados: 91
Autores: Fiorelli,Juliano; Morceli,José A. B.; Vaz,Rodrigo I.; Dias,Antonio A.
Neste trabalho se apresenta o estudo da influência de telha reciclada à base de embalagens longa vida (IBAPLAC®) no conforto térmico de instalações zootécnicas. A pesquisa foi desenvolvida no Campus Experimental da Unesp de Dracena, SP. Foram construídos quatro protótipos, com área de 28 m² cada um, sendo um deles coberto com telha reciclada à base de embalagens longa vida e três protótipos de referência cobertos com telha cerâmica, telha cerâmica pintada de branco e telha de fibrocimento (Brasilit®). Dentro dos protótipos foram instalados termômetros de globo negro e termômetros de bulbo seco e bulbo úmido. Os dados foram coletados no verão de 2006/2007, totalizando 90 dias. Uma análise estatística por inferência e descritiva foi realizada utilizando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Cobertura; Índices do ambiente térmico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200015