Consulta: creatorFacets:"Elesbon,Abrahão A. A."
Registros recuperados: 4
Data/hora: 02/06/2024 03:45:54

Multivariate statistical analysis to support the minimum streamflow regionalization
Provedor de dados: 70
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Guedes,Hugo A. S; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Ribeiro,Celso B. de M.
ABSTRACT This study aimed to develop a methodology based on multivariate statistical analysis of principal components and cluster analysis, in order to identify the most representative variables in studies of minimum streamflow regionalization, and to optimize the identification of the hydrologically homogeneous regions for the Doce river basin. Ten variables were used, referring to the river basin climatic and morphometric characteristics. These variables were individualized for each of the 61 gauging stations. Three dependent variables that are indicative of minimum streamflow (Q7,10, Q90 and Q95). And seven independent variables that concern to climatic and morphometric characteristics of the basin (total annual rainfall – Pa; total semiannual rainfall...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Principal component analysis; Cluster analysis; Homogeneous regions.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500838

Aplicação da análise estatística multivariada no estudo da qualidade da água do Rio Pomba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Guedes,Hugo A. S.; Silva,Demetrius D. da; Elesbon,Abrahão A. A.; Ribeiro,Celso B. M.; Matos,Antonio T. de; Soares,José H. P.
RESUMO O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água e identificar os grupos de poluição presentes no médio Rio Pomba, por meio de técnica estatística multivariada. Duas campanhas no período de out/2008 a jan/2009 foram realizadas em nove pontos georreferenciados, localizados ao longo do médio Rio Pomba, compreendendo a análise de 18 variáveis de qualidade de água. A técnica estatística multivariada por meio da aplicação da análise fatorial/análise de componentes principais promoveu a redução no número de variáveis de qualidade de água, uma vez que o melhor comportamento das variáveis ocorreu com a inclusão de 15 das 18 variáveis analisadas. Pelo emprego da análise fatorial/análise de componentes principais identificou-se que o melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise multivariada; Aspectos limnológicos; Análise fatorial; Análise de componentes principais; Qualidade de água em rios.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500012

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte I- espacialização não tendenciosa dos dados hidrológicos
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Neste estudo a aplicação da primeira parte da proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas teve, por objetivo, a espacialização não tendenciosa dos dados hidrométricos das redes fluviométrica e pluviométrica existentes na bacia hidrográfica do rio Doce (BHRD) a partir da análise estatística descritiva e da análise geoestatística. Utilizaram-se, neste estudo, as variáveis vazão específica mínima média de sete dias consecutivos e período de retorno de 10 anos (q7,10) além da precipitação total do semestre mais seco (Pss). Observou-se, aplicando a metodologia desenvolvida que, de forma geral, os valores de q7,10 na BHRD diminuem de oeste para leste com variação de 0,51 a 8,47 L s-1 km-2 enquanto a variável Pss apresentou maiores valores na região...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Análise hidrológica; Monitoramento hidrométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900015

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte II - exclusão, rearranjo e inclusão de estações
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Este artigo apresenta a segunda parte da metodologia desenvolvida para projeto de redes hidrométricas de monitoramento quantitativo em bacias hidrográficas, com ênfase na exclusão, rearranjo e inclusão de estações de monitoramento. A proposta metodológica apresentada tem, como área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce (BHRD) e se baseia na análise espacial dos mapas gerados pela krigagem para as variáveis regionalizadas: vazão específica mínima com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos (q7,10) e precipitação do semestre mais seco (Pss). Aplicando-se a metodologia desenvolvida para a BHRD, verificaram-se melhorias significativas nos desvios padrão percentuais das estimativas de vazão para seis das nove ottobacias estudadas, culminando com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Rede de monitoramento fluviométrico; Rede de monitoramento pluviométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000006