Consulta: creatorFacets:"Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 17/06/2024 14:54:45

INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO ENTRE ASPERSORES NA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACIMA E ABAIXO DA SUPERFÍCIE DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Rezende,Roberto; Frizzone,José Antonio; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de.
RESUMO A uniformidade de aplicação de água por um sistema de irrigação por aspersão convencional, foi estudada acima e abaixo da superfície do solo. Foram adotados dois espaçamentos entre aspersores e coeficientes estatísticos de uniformidade empregados para a realização de comparações quantitativas. Os resultados obtidos mostram que a redistribuição de água no solo promove uniformidade da umidade do solo maior que a identificada para a lâmina aplicada. O maior espaçamento entre aspersores promoveu menor uniformidade, acima e abaixo da superfície; no entanto, a uniformidade da umidade do solo foi alta o bastante para atender aos critérios usualmente adotados na irrigação por aspersão, ao contrário do identificado acima da superfície.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Uniformidade de distribuição.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300257

Número de ramos plagiotrópicos e produtividade de duas cultivares de cafeeiro utilizando irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 124
Autores: Costa,André Ribeiro da; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Frizzone,José Antônio; Helbel Júnior,Celso.
Este experimento foi conduzido em uma área do Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de porcentagens de doses para NPK, no número de ramos plagiotrópicos e na produtividade das cultivares de cafeeiro Obatã e IAPAR - 59 em diferentes cultivos (não irrigado, irrigado e fertirrigado). As mudas foram plantadas em espaçamento de 2,0 metros entre linhas e 1,0 metro entre plantas, caracterizando sistema adensado. Utilizou-se o sistema de irrigação localizada por gotejamento. O experimento foi esquematizado em delineamento inteiramente casualizado em parcelas subdivididas com quatro repetições. As parcelas e subparcelas foram compostas pelas porcentagens de doses de NPK e pelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Água de irrigação; Irrigação por Gotejamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000400009

Moisture in the soil profile with water applications using pulse drip irrigation
Provedor de dados: 124
Autores: Maller,André; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Seron,Cassio Castro; Hachmann,Tiago Luan.
ABSTRACT The wet bulb, as a result of local application of irrigation water, is the soil volume that presents higher water content in relation to the surrounding soil. Due to increased moisture in the soil, successive irrigation events tend to form bigger wet bulbs and superficial water accumulation area (AWSS). The objective was to verify the distribution of water in the soil profile, with intermittent application of water, considering the hypothesis that antecedent soil water content modifies the wet bulb characteristics after water pulse application, and to evaluate the effect of increasing AWSS on the lateral dimensions of the bulb. The water applications were performed using 1, 2 and 4 pulses in the flows of 4 and 8 L h-1, totalizing six treatments,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wet bulb; Soil water distribution; Antecedent soil water content; Pulse irrigation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902019000200234

Aptidão agroclimática do pinhão manso na região de Tangará da Serra, MT
Provedor de dados: 124
Autores: Dallacort,Rivanildo; Martins,Juliano Araujo; Inoue,Miriam Hiroko; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Krause,Willian.
O objetivo do presente trabalho foi determinar a aptidão agroclimática da cultura do pinhão manso (Jatropha curcas) na região de Tangará da Serra. Utilizaram-se históricos de dados diários de precipitação e temperatura do ar, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Agência Nacional de Águas (ANA), analisando-os conforme as exigências climáticas da cultura. A região em estudo demonstrou características favoráveis ao desenvolvimento do pinhão manso, com precipitação média anual variando de 1.260,1 mm a 1.815,5 mm e temperatura média entre 24,4 ºC e 26,1 ºC. A temperatura média mensal encontra-se nos níveis ideais da cultura, mas o regime pluviométrico mensal indica períodos longos de baixos níveis de precipitação, principalmente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Aptidão agrícola; Clima.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000300008

Influência da condutividade elétrica, concentração iônica e vazão de soluções nutritivas na produção de alface hidropônica
Provedor de dados: 64
Autores: Helbel Junior,Celso; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Frizzone,José Antônio.
Objetivou-se, neste trabalho, estudar os efeitos de diferentes soluções nutritivas aplicadas em duas vazões na produção hidropônica da alface (Lactuca sativa), cultivada pelo sistema NFT (Nutritive Film Technique). O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na unidade de pesquisa em agricultura irrigada da Universidade Estadual de Maringá. Os tratamentos constaram de três soluções nutritivas com concentrações diferentes (S1=0,8 dS/m, S2=1,2 dS/m e S3=2,5 dS/m), combinadas com duas vazões de aplicação (V1=0,8 L.min-1 e V2=1,2 L.min-1 ) nos canais de cultivo em esquema fatorial 3 x 2. Para avaliar o efeito dos tratamentos no desenvolvimento da cultura os dados foram submetidos à análise de variância (teste F), e os resultados avaliados através de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Soluções nutritivas; Vazões e hidroponia.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400016