Consulta: creatorFacets:"GROU, B. B."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 17/06/2024 04:13:09

Projeto e construção de um biorreator de Leito fixo, com esferas sintetrizadas, para uso no cultivo de célula animal.
Provedor de dados: 14
Autores: GROU, B. B.; ASSIS, O. B. G.
Apresentado as etapas de processamento de um de leito fixo, constituído de esferas de vidro sinterizadas, para uso como reator de ancoramento de célula animal. A confecção do meio poroso segue os princípios cerâmicos de sinterização viscosa sob temperatura controlada, em molde de aço para estabelecimento de densidade e formato definidos. O reator de forma cilíndrica foi projetado para adequar a adesão e cultivo de células de linhagem CHO-K1 (Chinese Hamster Ovary). Essas células tem alto interesse do ponto de vista biotecnológico, com subprodutos de larga aplicação na área farmacêutica e veterinária. A linhagem CHO-K1 apresenta particularidades de cultura, requerendo a montagem de reator com características específicas, que foram observadas neste trabalho....
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Biorreator; Sinterização; Pecuária.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/28862