Consulta: creatorFacets:"Leal,Antonio F."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 02/06/2024 14:21:30

Water consumption when exposed to sun and shade for native goats in the semiarid of the State of Paraiba, Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Furtado,Dermeval A.; Leite,Jackson R. de S.; Nascimento,Jose W. B. do; Leal,Antonio F.; Silva,Andrea S.
This work aimed to evaluate the preference and water consumption of native goats in the semiarid of Brazil. The water was freely supplied, in individual buckets, one exposed to the sun and the other in the shade. The experiment was realized using 18 animals of Moxotó, Graúna and Azul breeds, with average weight of 16,6 ± 2,4 kg, kept in confinement in individual stalls equipped with feeders and drinkers, during the period from January to February of 2009. The water temperature was measured by sensors (thermocouples type T - copper/constantan), which were coupled to a system of data acquisition. It was observed that the average water temperature exposed to the sun was 29.02 ºC, and 23.85 ºC in the shade. For all breeds there was a preference for the water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Goats behavior; Native breeds; Water temperature.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000100003

Caracterização das instalações avícolas na Mesorregião do Agreste Paraibano
Provedor de dados: 70
Autores: Furtado,Dermeval A.; Tinoco,Ilda F. F.; Nascimento,José W. B. do; Leal,Antonio F.; Azevedo,Marluce A.
Nos últimos anos, as instalações destinadas à produção avícola no Brasil têm-se destacado pelo aumento da densidade de criação que visa a otimizar mão-de-obra, equipamentos, transporte, assistência técnica e, sobretudo, instalações. O objetivo deste trabalho foi realizar pesquisa sobre as principais características tipológicas dos aviários existentes na mesorregião do Agreste do Estado da Paraíba. Observou-se que os aviários são predominantemente concebidos em pequenas dimensões de largura e comprimento, com baixa densidade de alojamento. A grande maioria dos galpões está localizada na direção leste-oeste, com pequena distância entre os aviários, apresentando piso de concreto, cobertura em formato de duas águas, estrutura do telhado em madeira, telhas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aviários; Bioclimatologia; Construções rurais.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300030

Compósitos à base de gesso com resíduos de EVA e vermiculita
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Marilia P. de; Barbosa,Normando P.; Torres,Sandro M.; Leal,Antonio F.; Silva,Cibelle G.
O gesso é um dos materiais de construção mais antigos de que se tem conhecimento. Algumas de suas propriedades lhes conferem vantagens, tais como resistência ao fogo e isolamentos térmico e acústico. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar as propriedades físico-mecânicas de compósitos à base de gesso com a incorporação de resíduos da indústria de calçados, o etileno acetato de vinila (EVA) e a vermiculita. O desenvolvimento desses compósitos tem como propósito a produção de elementos de revestimento para proteção térmica de alvenarias. Para determinar a influência dos teores de resíduo de EVA e vermiculita e da relação água/gesso nas propriedades massa específica aparente e nas resistências a flexão e a compressão, foram incorporados cinco diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência à flexão; Resistência à compressão; Massa específica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600014

Resistência mecânica de compósitos cimentícios leves utilizando resíduos industriais e fibras de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Arruda Filho,Nivaldo T. de; Dantas,Carolina P.; Leal,Antonio F.; Barbosa,Normando P.; Silva,Cibelle G.; Alexandre,Mavinieux V.
A valorização de materiais alternativos incorporados com resíduos como opção ao convencional deve possibilitar a geração de um produto com qualidade, estética, produtividade e com potencial de reduzir impactos da poluição ambiental. Este trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver elementos construtivos para forro e divisórias, a partir de matrizes cimentícias com incorporação de resíduos industriais (resíduo cerâmico, etil vinil acetato - EVA) e fibras de sisal. Desenvolveram-se técnicas de moldagem em matrizes cimentícias autoadensáveis e se avaliou a resistência mecânica dos novos compósitos. Uma placa com resíduos de EVA foi produzida e, através de trabalhos de reologia, encontrou-se a pasta matriz de revestimento desta placa, com teor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Elementos construtivos; Flexão; Reologia; Fibras de sisal e resíduos industriais.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800012

Avaliação de índices de conforto térmico de instalações para poedeiras no nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Jácome,Iánglio M. T. D.; Furtado,Dermeval A.; Leal,Antonio F.; Silva,José H. V.; Moura,José F. P.
Neste trabalho foram analisados os índices de conforto térmico de poedeiras na fase de cria e recria, em galpões cobertos com diferentes tipos de materiais de cobertura, instalados no Nordeste do Brasil. Todos os galpões foram avaliados através do índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU), da carga térmica de radiação (CTR) e da umidade relativa do ar (UR). A análise das médias mostrou que o ambiente construído proporcionou índices ambientais desconfortáveis tanto na fase de cria, onde os índices ficaram abaixo da zona de conforto, como na fase final, quando os índices ficaram acima da zona de conforto. Nos horários mais quentes do dia o galpão com cobertura de telhas cerâmicas apresentou melhor resultado na CTR, em comparação com o galpão com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade dos ovos; Postura; Ambiência.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500013