Consulta: creatorFacets:"Leme,Hugo de Almeida"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 11/06/2024 00:35:18

A evolução das máquinas de beneficiar café no Brasil
Provedor de dados: 43
Autores: Leme,Hugo de Almeida.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1953
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761953000100001

Cálculo da potência dos motores para moendas de cana de açúcar
Provedor de dados: 43
Autores: Leme,Hugo de Almeida; Almeida,Jayme Rocha de.
O conhecimento da potência necessária para a moagem da cana de açúcar, é de relevante importância, não só para o fabricante de moendas, como para o usineiro e o tecnólogo. Os autores reportando-se ao processo usado por LEHKY no cálculo da potência dos motores destinados ao acionamento das moendas das usinas de açúcar: 1.° - esclarecem a dedução das fórmulas apresentadas por aquele notável engenheiro dos Estabelecimentos Skoda; 2.° - modificam o fator 1,305 da fórmula original usada no cálculo da potência necessária para vencer o atrito da bagaceira, para 1,2987, quando se considera a velocidade linear dos cilindros em metros por minuto; 3.° - apresentam exemplos numéricos de aplicação direta das fórmulas, para diferentes tipos de moendas, demonstrando que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1947
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761947000100019

Contribuição para o estudo da influência da profundidade de trabalho do arado na produção agrícola
Provedor de dados: 43
Autores: Leme,Hugo de Almeida.
A aradura é a principal das operações agrícolas para o desenvolvimento das diversas culturas. A sua importância é conhecida desde as mais remotas eras. Assim, os romanos já tinham sua teoria sobre aradura. Desta forma o arado, a mais antiga das máquinas agrícolas, foi sempre motivo de atenção dos agricultores, fabricantes e técnicos em mecânica agrícola. A sua evolução foi bastante grande. O estudo do arado sob o ponto de vista agrícola e econômico, para exata aplicação da máquina, nas diversas condições de solo, é de máximo interêsse para a mecânica agrícola. Assim sendo, para orientar a correta aplicação do arado, o que constitui a presente tese, foi experimentado num solo arenoso, de características mecânicas (areia total 75,7%, argila 13,5 e lôdo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1956
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761956000100010

A oficina da propriedade agrícola
Provedor de dados: 43
Autores: Leme,Hugo de Almeida.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1945
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761945000100005