Consulta: creatorFacets:"Lima,Jorge E. F. W."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 13/06/2024 08:17:17

Estimativa da variação na demanda de água para irrigação por pivô-central no Distrito Federal entre 1992 e 2002
Provedor de dados: 70
Autores: Sano,Edson E.; Lima,Jorge E. F. W.; Silva,Euzebio M.; Oliveira,Elaine C.
O aumento da demanda de água para a irrigação tem sido objeto de constante preocupação dos órgãos de gestão dos recursos hídricos e da população do Distrito Federal. Os objetivos deste trabalho foram determinar a variação da área irrigada por pivôs-centrais no Distrito Federal entre os anos de 1992 e 2002, estimar a demanda hídrica desses sistemas, bem como verificar sua importância em relação ao consumo humano. Utilizando imagens de satélite e ferramentas de geoprocessamento, foram determinadas as áreas irrigadas por pivô-central. O consumo de água dessas áreas irrigadas foi estimado com base em dados da literatura referentes às principais culturas semeadas na região. Entre 1992 e 2002, o número de pivôs-centrais no Distrito Federal passou de 55 para 104,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Geoprocessamento; Recursos hídricos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200025

Seleção de modelos para o traçado de curvas granulométricas de sedimentos em suspensão em rios
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Jorge E. F. W.; Silva,Euzebio M. da.
O conhecimento da distribuição granulométrica dos sedimentos em suspensão em cursos d'água é fundamental para a realização de estudos hidrossedimentológicos. As técnicas geralmente utilizadas para a avaliação da distribuição granulométrica de amostras de sedimentos resultam em valores pontuais, dependendo de posterior interpolação para o traçado da curva granulométrica e para a obtenção de diâmetros característicos específicos. A transformação de valores pontuais em funções contínuas pode ser realizada por meio de modelos matemáticos; entretanto, são poucos os estudos desenvolvidos com a finalidade de determinar o melhor modelo para o ajuste de curvas granulométricas. Neste trabalho, objetivou-se a seleção de modelos para o traçado de curvas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrossedimentologia; Hidrossedimentometria; Curvas de crescimento.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100013

Proposta e seleção de uma função polinomial para a avaliação de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Euzebio M. da; Lima,Jorge E. F. W.; Azevedo,Juscelino A. de.
O uso de modelos matemáticos facilita o cálculo dos parâmetros de uniformidade e eficiência de sistemas de irrigação e, por isso, sua utilização deve ser incentivada. Com este trabalho se propõe o uso de uma função polinomial na avaliação de sistemas de irrigação e desenvolver as relações matemáticas para o cálculo dos principais indicadores de desempenho, utilizando-se esta função. Para definir o modelo a ser proposto e verificar sua aplicabilidade, realizaram-se comparações entre os resultados obtidos com funções polinomiais de vários graus e o modelo Potencial Silva, utilizando-se dados de 91 casos de avaliação de desempenho de diversos sistemas de irrigação. A seleção do modelo polinomial mais adequado foi efetuada por meio da comparação de curvas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água aplicada; Uniformidade; Eficiência; Distribuição de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500001