Consulta: creatorFacets:"Massari,Juliana M."
Registros recuperados: 6
Data/hora: 13/06/2024 04:28:53

DIFFERENT GENDER DIVISION PATTERNS FOR SWINE HOUSING IN WEAN-TO-FINISH SYSTEM
Provedor de dados: 70
Autores: Massari,Juliana M.; Vercellino,Rimena do A.; Curi,Thayla M. R. de C.; Moura,Daniella J. de; Medeiros,Brenda B. L.; Salgado,Douglas D'Alessandro.
ABSTRACT This study aimed at identifying the best gender division pattern for swine at nursery stage, through the evaluation of behavioral and environmental parameters. Three treatments were established to achieve our objective: single-sex housing of 26 surgically castrated male pigs; mixed-sex housing of 13 castrated males and 13 females; and single-sex housing of 26 females. Environmental and behavioral data have been recorded. It was used an ethogram to make an inventory of behaviors and that was used in multivariate analysis. Bite addiction differed statistically among treatments, and the lowest occurrence was in mixed-sex housing. Results of the multivariate analysis suggested that regardless of the treatment chosen, relative humidity is positively...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Multivariate analysis; Welfare; Behavior; Facilities.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000100013

Zoning of environmental conditions inside a wean-to-finish pig facility
Provedor de dados: 70
Autores: Massari,Juliana M.; Moura,Daniella J. de; Curi,Thayla M. R. de C.; Vercellino,Rimena do A.; Medeiros,Brenda B. L.
ABSTRACT Using geostatistics, this study aimed to analyze environmental conditions for wean-to-finish swines at 3 pm, during the most sensitive phases to thermal stress (growth/ finishing and finishing). To this end, dry-bulb temperature, relative humidity, air speed, ammonia and carbon dioxide concentrations were measured at 81 equidistant points within the barn. Descriptive statistics was used to classify attribute variability, generating mean, median, variation coefficient, asymmetry and kurtosis, through the normality of Kolmogorov-Smirnov (KS). For that, it was used Minitab 15 software. Moreover, semivariograms were used to assess spatial dependence using the GS+ software, and through Surfer, spatial distribution maps were designed. Dry-bulb...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambience; Welfare; Geostatistics; Pig farming.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000500739

Uso da geoestatística na avaliação de variáveis ambientais em galpão de suínos criados em sistema "wean to finish" na fase de terminação
Provedor de dados: 70
Autores: Medeiros,Brenda B. L.; Moura,Daniella J. de; Massari,Juliana M.; Curi,Thayla M. R. de C.; Maia,Ana Paula de A.
O "wean to finish" é um sistema de criação de suínos que ainda é novo no Brasil, e não existem muitos estudos a respeito do ambiente onde estes animais são criados. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o ambiente térmico e aéreo por meio da técnica da geoestatística em galpão de suínos criados no sistema "wean to finish", na fase de terminação, nos horários das 09h, 12h e 15h. A variabilidade dos atributos foi baseada na estatística descritiva dos dados de temperatura, umidade relativa, velocidade do ar, concentrações de amônia e dióxido de carbono, obtendo-se: média, mediana, coeficiente de variação, assimetria e curtose, com o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, através do programa estatístico Minitab 15. Para a determinação da existência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Distribuição espacial; Mapas; Suínos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000500001

Geoestatística para a avaliação do controle ambiental do sistema de ventilação em instalações comerciais para frangos de corte
Provedor de dados: 70
Autores: Curi,Thayla M. R. de C.; Vercellino,Rimena do A.; Massari,Juliana M.; Souza,Zigomar M.; Moura,Daniella J. de.
O sistema de ventilação e de resfriamento utilizado em instalações para frangos de corte desempenha um papel importante no controle ambiental, possibilitando que a ave expresse seu potencial máximo de produção. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio da geoestatística, a influência do sistema de ventilação e das diferentes tipologias construtivas em relação ao ambiente térmico e aéreo em aviários de frangos de corte na fase final de criação. Os aviários avaliados com sistema de ventilação artificial de pressão negativa, por meio de exaustores, foram: Blue House com nebulizadores na entrada de ar e vedação de cortinas; Dark House com painel evaporativo (tijolo cerâmico) e vedação de cortinas e Solid Wall com painel evaporativo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Avicultura; Conforto térmico; Qualidade do ar; Sistema de ventilação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600004

Características comportamentais de suínos em crescimento e terminação em sistema “wean to finish”
Provedor de dados: 70
Autores: Massari,Juliana M.; Curi,Thayla M. R. de C; Moura,Daniella J; Medeiros,Brenda B. L.; Salgado,Douglas D'alessandro.
RESUMO O “wean to finish” é um sistema de criação de suínos, no qual os animais permanecem em uma mesma instalação do desmame até à fase de abate. Objetivou-se estudar o comportamento dos animais em alojamento exclusivo de 26 machos suínos (T1), misto (T2), contendo 13 machos e 13 fêmeas, e o tratamento único de fêmeas (T3), com 26 animais. Para isso, utilizou-se da análise multivariada, por meio da análise dos gráficos de componentes principais, por ser um artifício interessante utilizado por diversos pesquisadores para identificar quais variáveis são fortemente ou não correlatas. Assim, indica-se que o aumento da temperatura ambiental predispõe ao comportamento deitado em todos os tratamentos avaliados. No tratamento exclusivo de suínos machos castrados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bem-estar; Comportamento; Instalação animal; Multivariada; Produção comercial; Suinocultura.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000400646

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) APPLICATION FOR VENTILATION STUDIES IN BROILER HOUSES
Provedor de dados: 70
Autores: Curi,Thayla M. R. de C.; Moura,Daniella J. de; Massari,Juliana M.; Mesquita,Márcio; Pereira,Danilo F.
ABSTRACT With the recent increase in the number of acclimatized broiler houses in Brazil, design and adaptation of facilities to withstand the tropical weather conditions enabling the maintenance of ideal conditions without increasing costs have been major challenges. The aim of this study was to evaluate the ventilation system in solid-wall broiler houses using computational fluid dynamics (CFD). The research was carried out in the city of Amparo - SP (Brazil). The facility consisted of a broiler house enclosed by masonry sidewalls with tunnel ventilation equipped with exhaust fans (air outlet) and cooling pads (air inlet). The following variables were collected: wind speed and dry bulb temperature over 27 equidistant points inside the house at bird...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Broiler house; Computational modeling; Environmental control; Poultry; Thermal comfort.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000100001