Consulta: creatorFacets:"Noel, Claire"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 01/06/2024 09:47:14

A novel acoustic test bench for evaluating underwater acoustic modems by numerical real-time simulation of the acoustic channel
Provedor de dados: 5
Autores: Arzelies, Patrick; Drogou, Michele; Opderbecke, Jan; Noel, Claire; Beauchene, Serge; Martin, Christophe; Lachaud, Emilie; Nasr, Amin.
This paper deals with underwater acoustic communication, and especially details an innovative approach for off the shelves existing modems performances evaluation. The originality is to be able to predict the operational performances of existing acoustic modems in a real complex situation, without sea trials.
Tipo: Text
Ano: 2015
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00349/45995/46724.pdf

Directive Cadre sur l’Eau : Cartographie des herbiers de Zostera marina du Bassin d'Arcachon
Provedor de dados: 5
Autores: Trut, Gilles; Auby, Isabelle; Rigouin, Loic; Oger-jeanneret, Helene; Ganthy, Florian; Cognat, Mathis; Noel, Claire; Marchetti, Simon; Bauer, Eric.
Ce document présente les résultats du suivi surfacique des herbiers infralittoraux de zostères marines du bassin d’Arcachon opéré en juin 2016. Comme en 2008 (Dalloyau et al., 2009), la méthode utilisée, dite DIVA (Détection &amp; Inspection Verticale Acoustique), permet de générer une information de présence/absence, par superposition de signaux issus d’un sonar latéral GEOSWATH et d’un sondeur acoustique mono-faisceau de grande précision. Ces données sont couplées à des observations de terrain obtenues à l’aide de caméras vidéo sous-marines GoPro, reliées à un système de positionnement sub-métrique. Les opérations de terrain ont été réalisées en juin 2016. En outre, ce rapport traite de l'évolution temporelle de la surface occupée par les herbiers de...
Tipo: Text
Ano: 2018
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00444/55526/57114.pdf