Consulta: creatorFacets:"Oliveira,Luciano Teixeira de"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 02:12:53

Determinação do volume de madeira em povoamento de eucalipto por escâner a laser aerotransportado
Provedor de dados: 86
Autores: Oliveira,Luciano Teixeira de; Ferreira,Maria Zélia; Carvalho,Luis Marcelo Tavares de; Ferraz Filho,Antônio Carlos; Oliveira,Thomaz Chaves de Andrade; Silveira,Eduarda Martiniano de Oliveira; Junior,Fausto Weimar Acerbi.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de se estimar o diâmetro à altura do peito (DAP) com os dados de altura e de número de árvores derivados do escâner a laser aerotransportado (LiDAR, "light detection and ranging"), e determinar o volume de madeira de talhão de Eucalyptus sp. a partir dessas variáveis. O número total de árvores detectadas foi obtido com uso da filtragem de máxima local. A altura de plantas estimada pelo LiDAR apresentou tendência não significativa à subestimativa. A estimativa do DAP foi coerente com os valores encontrados no inventário florestal; porém, também mostrou tendência à subestimativa, em razão do comportamento observado quanto à altura. A variável número de fustes apresentou valores próximos aos observados nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus; Inventário florestal; LiDAR; Modelos biométricos; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000900692