Consulta: creatorFacets:"PAZ,V.P.S."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 13/06/2024 06:17:54

Avaliação dO DESEMPENHO de um Pivô Central de Grande Porte e Baixa Pressão
Provedor de dados: 63
Autores: FOLEGATTI,M.V.; PESSOA,P.C.S.; PAZ,V.P.S.
O sistema de irrigação Pivô Central tem proporcionado um significativo avanço da agricultura irrigada no Brasil. A grande aceitação do equipamento se deve às suas características, que permitem a irrigação mecanizada de extensas áreas, mesmo de topografia irregular, facilidade de utilização de práticas de quimigação, estrutura que não interfere nas operações agrícolas, e em relação ao manejo, possibilidade de aplicação de pequenas lâminas a intervalos reduzidos, além da grande vantagem de após completar um ciclo de irrigação, está no lugar exato para reiniciar outro ciclo. Este trabalho teve como objetivo determinar e analisar as características operacionais de um sistema pivô central de baixa pressão e de grande porte e vazão. Foram estudadas a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Uniformidade; Pivô central.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161998000100019

ANÁLISE HIDRÁULICA DE HIDRO-EJETORES
Provedor de dados: 63
Autores: OLIVEIRA,E.F.; BOTREL,T.A.; FRIZZONE,J.A.; PAZ,V.P.S.
Os ejetores são dispositivos apropriados para aspirar e recalcar um fluído (líquido, gás ou vapor) ou uma mistura fluído-sólido, por aplicação prática do fenômeno de Venturi. Nem sempre, porém, se emprega o ejetor adequado para a realização desse trabalho, em virtude da escassez de informações e dados técnicos a respeito. A fim de contribuir para a solução desse problema, procurou-se avaliar o desempenho de aparelhos a jato acionados hidraulicamente. Para tal, conduziram-se ensaios com dois tipos de hidro-ejetores, disponíveis no mercado, com parâmetros característicos m=0,35 e m=0,52, respectivamente, alimentados por uma bomba centrífuga, buscando conhecer o volume de água arrastado, os rendimentos, a relação vazão de sucção/pressão de sucção, para as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ejetor; Pressão de sucção; Rendimento.
Ano: 1996
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161996000200009