Consulta: creatorFacets:"PRUSKI, F. F."
Registros recuperados: 6
Data/hora: 09/06/2024 11:39:56

Sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação I: apresentação e descrição.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da; SHIRATSUCHI, L. S.
bitstream/CPAC-2009/26807/1/p2005_15.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Irrigation equipment; Precison farming; Superficial storage.; Agricultura de Precisão; Irrigação; Pivô Central.; Irrigation.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569431

A erosão e seu impacto.
Provedor de dados: 14
Autores: HERNANI, L. C.; FREITAS, P. L. de; PRUSKI, F. F.; MARIA, I. C. de; CASTRO FILHO, C. de; LANDERS, J. N.
bitstream/item/215162/1/A-erosao-e-seu-impacto-2002.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Erosão; Deterioração do Solo.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124240

Conceitualização de um sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação de precisão.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da.
RESUMO: Embora a água seja um dos principais componentes de produção a afetar a produtividade das culturas, sua variabilidade dentro da área irrigada é frequentemente ignorada. Acredita-se que isto seja devido à falta de instrumentos confiáveis para sua medição em tempo real como, por exemplo, aqueles existentes para medição de nitrogênio. Nota-se que há, nesta área do conhecimento, uma grande oportunidade para utilização de modelos computacionais, os quais são usualmente utilizados no dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação e que, agora, poderão ser utilizados na geração de mapas de umidade do solo, os quais poderão auxiliar o projetista no momento de interpretar os mapas de rendimento. O objetivo do presente trabalho foi apresentar a...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Irrigation equipment; Precision farming; Infiltration water.; Agricultura de Precisão; Água; Evapotranspiração; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Evapotranspiration; Soil.; Runoff.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571365

Procedimento para estimativa da intensidade de precipitação máxima admissível em pivô-central com base nas características do equipamento e do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; SILVA, E. M. da.
ABSTRACT: A procedure to estimate the center pivot maximum application rate, based on equipment and soil characteristic is presented. It was developed to minimize the surface runoff. To achieve this objective, the Green and Ampt (GA) infiltration equation was modified to include surface sealing and surface storage. The highest application rate is determined by solving a system of equations which incout to application rate and its derivative and the GA and its derivative. Sensitivit analysis showed that the procedure represented adequately the variation in the main parameters that interfere in the value of the maximum application rate. This methodology can be used to desing the optimum center pivot irrigation system for given combination of soil, climate...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Interceptação; Armazenamento superficial; Precision farming; Surface runoff; Infiltration water; Plant cover; Interception; Superficial storage.; Agricultura de Precisão; Água; Cobertura Vegetal; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Agriculture; Irrigation; Soil; Water management.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/567998

Fundamentos e benefícios do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta para os recursos hídricos.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.
Neste capítulo, descreve-se, de maneira geral, como o sistema de ILPF interfere no comportamento dos processos hidrológicos e erosivos, discutindo-se como este sistema pode contribuir para o aumento da infiltração da água no solo e, consequentemente, para a redução do escoamento superficial e da erosão hídrica. Em suma, descreve-se como essa prática pode contribuir para o aumento da recarga dos aquíferos, para a manutenção da água no solo e para a redução dos problemas decorrentes da poluição e do assoreamento dos mananciais, melhorando a qualidade e as condições de disponibilidade dos recursos hídricos.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recurso Hídrico; Água; Absorção de Água; Captação D´água; Retenção de Água no Solo; Controle da Erosão.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113073

Desenvolvimento e avaliação de dispositivos de controle de vazão derivada em canais de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: ANDRADE, C. de L. T. de; ALBUQUERQUE, P. E. P. de; PERRONI, B. L. T.; SILVA, T. A. da; SILVA, F. de C. de; OTA JUNIOR, K.; PRUSKI, F. F.; OLIVEIRA, G. R.
bitstream/CNPMS/18885/1/Doc_44.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/489732