Consulta: creatorFacets:"Pedrazzi,Cristiane"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 03:41:22

Cellulose pulp produced from bulrush fiber
Provedor de dados: 65
Autores: Wille,Vania Karine Dick; Pedrazzi,Cristiane; Colodette,Jorge Luiz; Oliveira,Rubens Chaves de; Coldebella,Rodrigo; Giesbrecht,Bruna Mohr; Saccol,Angelo Fernando de Oliveira.
ABSTRACT: Brazil continues to use wood as the principal raw material source for the pulp industry; although, non-wood fibers have been revealed to be a competent substitute to produce paper with different and exceptional properties. Keeping this in focus, this study aimed to assess potential of Schoenoplectus californicus fibers (C. A. Mey.) Soják, commonly identified as bulrush or reed, in cellulosic pulp generation, as an alternative fiber source for the pulp and paper industry. On analyzing the chemical composition of reed fibers, extractives of lignin, carbohydrates, uronic acids and minerals were reported. Physico-chemical characteristics of reed-based cellulosic pulp were estimated including viscosity, hexenuronic acids, etc., as well as anatomical...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Schoenoplectus californicus; Caracterização química; Processo kraft.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782017000500403

As xilanas nas propriedades de polpas marrons de eucalipto
Provedor de dados: 65
Autores: Pedrazzi,Cristiane; Colodette,Jorge Luiz; Oliveira,Rubens Chaves de; Gomide,José Lívio; Wille,Vania Karine Dick; Coldebella,Rodrigo.
O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades de polpas kraft marrons de madeiras de Eucalyptus grandise Eucalyptus urograndisde composição química distinta, principalmente em relação aos seus conteúdos de xilanas, para fabricação de papéis. As polpas marrons de número kappa 17-18 e conteúdos de xilanas variando de 6 a 21% foram produzidas sob diferentes protocolos de cozimento: 1) kraft convencional; 2) pré-hidrólise kraft; 3) kraft de alta alcalinidade; e 4) kraft de alto rendimento. As polpas marrons foram refinadas em moinho PFI e seus respectivos papéis produzidos foram avaliados quanto às suas propriedades físico-mecânicas e ópticas. De modo geral, as propriedades de resistência dos papéis foram beneficiadas pelo conteúdo de xilanas. Para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hemiceluloses; Polpa de eucalipto; Cozimento Kraft; Papel.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000901585