Consulta: creatorFacets:"Petry,Mirta T."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 02/06/2024 14:51:45

Desempenho produtivo e retorno econômico da cultura do sorgo submetida à irrigação deficitária
Provedor de dados: 70
Autores: Zwirtes,Anderson L.; Carlesso,Reimar; Petry,Mirta T.; Kunz,Junior; Reimann,Guilherme K.
RESUMO A irrigação deficitária é comumente utilizada em regiões de reduzida disponibilidade de água ou de energia para a irrigação e visa incrementar a eficiência de uso da água. Essa técnica pode ser adequada à cultura do sorgo, que apresenta produtividades satisfatórias, mesmo em condições limitadas de disponibilidade de água no solo. Os objetivos do trabalho foram: avaliar os efeitos de diferentes manejos de irrigação deficitária sobre o índice de área foliar, altura de plantas e rendimento de grãos do sorgo, e identificar o nível crítico de irrigação deficitária que proporciona maior produtividade da água irrigada e retorno econômico. O experimento foi desenvolvido no ano agrícola de 2012/2013, sob uma cobertura móvel, que impedia a ocorrência de chuva...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração da cultura; Produtividade da água irrigada; Sorghum bicolor.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000400676

MODELING YIELD, SOIL WATER BALANCE, AND ECONOMIC RETURN OF SOYBEAN UNDER DIFFERENT WATER DEFICIT LEVELS
Provedor de dados: 70
Autores: Petry,Mirta T.; Basso,Laudenir J.; Carlesso,Reimar; Armoa,Maria S.; Henkes,Jonas R.
ABSTRACT Evaluating the impacts of water stress on crop yield allows comparing irrigation management alternatives, aiming to ensure an economic return for the irrigated farms. Thus, the main objectives of this study were to model the soil water balance, deriving the crop coefficients, grain yield prediction, and economic return of soybean grown at different levels of water deficit and price quotations. The experiment was carried out under a rainout shelter, using four irrigation water managements. Irrigations were applied when the soil available water in the root zone reached 75%, 64%, 60%, and 50% of the total available water (TAW). Crop and soil parameters were monitored throughout the crop season. The SIMDualKc model was used to simulate the soil water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Soil water balance; SIMDualKc model; Economic return.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000400526

Qualidade física dos solos irrigados de algumas regiões do Brasil Central
Provedor de dados: 91
Autores: Michelon,Cleudson J.; Carlesso,Reimar; Petry,Mirta T.; Melo,Giane L.; Spohr,Renato B.; Andrade,Juliano G. de.
A intensa utilização do solo com mecanização pesada e, principalmente, em condições inadequadas de umidade do solo causa, muitas vezes, a degradação de sua estrutura, resultando no aumento da sua compactação. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade física dos solos irrigados de algumas regiões do Brasil. O estudo foi realizado em áreas irrigadas sob pivô central, nos Estados de Goiás, GO, Minas Gerais, MG, e São Paulo, SP. Os perfis dos solos foram divididos em três camadas: superficial, intermediária e inferior e se realizaram as seguintes determinações: textura do solo, densidade do solo e de partículas e porosidade. Os solos foram agrupados em faixas de teor de argila sendo que, para cada faixa de teor de argila se estabeleceu um valor crítico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade do solo; Macroporosidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100006