Consulta: creatorFacets:"Ribeiro,Túlio A. P."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 12/06/2024 04:28:48

Uso de coagulantes naturais à base de moringa oleifera e tanino como auxiliares da filtração em geotêxtil sintético não tecido
Provedor de dados: 70
Autores: Arantes,Camila C.; Ribeiro,Túlio A. P.; Paterniani,José E. S.; Tateoka,Marina S. S.; Silva,Gabriela K. E.
Coagulantes naturais como Moringa oleifera e tanino podem ser usados em sistema de tratamento de água, com a finalidade da remoção de turbidez. Em testes de laboratório, simulou-se uma água bruta com turbidez na faixa de 101 a 110 NTU, que foi tratada utilizando-se de M. oleifera e tanino como coagulantes. Foi feita a filtração direta da água coagulada e floculada com uso de geotêxtil sintético não tecido como meio filtrante. Foram avaliados diferentes métodos para o preparo da solução do coagulante à base de M. oleifera. Também se comparou o comportamento dos dois coagulantes em relação à remoção de turbidez e à influência na variação do pH da água tratada. Os resultados obtidos na comparação entre os coagulantes demonstraram que o tanino (Tanfloc SG),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratamento de água; Coagulação-floculação; Polímeros naturais; Remoção de turbidez; Saneamento rural.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400017

Variação temporal da qualidade da água no desempenho de filtros utilizados na irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.
Uma investigação experimental para se comparar o desempenho dos meios filtrantes disco (130 microns) e manta sintética não-tecida na filtração da água utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento com tratamento químico, foi o que se objetivou através deste trabalho analisando-se, também, a variação temporal durante um ano, dos principais parâmetros da água que causam problemas de entupimento nos emissores. Utilizou-se a técnica da fertirrigação com um fertilizante organico-mineral e o tratamento químico foi feito através da cloração. A comparação dos dois meios filtrantes foi realizada através da análise da água afluente e efluente dos filtros. A água de irrigação mostrou que somente os parâmetros químicos pH e o ferro apresentaram médio risco de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Cloração; Entupimentos; Filtragem; Manta sintética não-tecida.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400002

Variação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água em um sistema de irrigação localizada
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. da S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.
O presente trabalho teve como objetivo pesquisar, uma fonte hídrica superficial utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento, com o fim de se analisar a variação temporal, durante um ano, dos principais parâmetros físicos, químicos e biológicos da sua água e que causam problemas de entupimento nos emissores: sólidos suspensos, turbidez, pH, ferro, sulfetos, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos, dureza, índice de Langelier, algas e bactérias Os critérios para avaliação das impurezas presentes na água de irrigação se basearam em estudos realizados por Bucks &amp;amp; Nakayama (1986), no sentido de dar uma orientação de caracter quantitativo que propuseram uma classificação da água, indicando critérios para avaliação do risco de entupimento dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de langelier; Qualidade de água; Entupimento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300001

Water quality index using multivariate factorial analysis
Provedor de dados: 91
Autores: Coletti,Christiane; Testezlaf,Roberto; Ribeiro,Túlio A. P.; Souza,Renata T. G. de; Pereira,Daniela de A.
The evaluation of environmental effects generated by agricultural production on water quality became essential in Brazil after the creation of policies for the use and conservation of water resources. For such, water quality indices have been considered with the purpose of showing the spatial and temporal variation of water quality in a watershed. The objective of this study was to develop a water quality index (WQI) applying the Multivariate Factorial Analysis (MFA) statistical technique, which could indicate the influence of agricultural activities in the quality of water resources. Water in a predominantly farm watershed was monitored from Sept. 2003 to Sept. 2004. Monthly water collections were carried out at six sample points, and eight parameters...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural contamination; Water resources; Watershed.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500009

Efeito da qualidade da água na perda de carga em filtros utilizados na irrigação localizada
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. da S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.
O presente trabalho teve como objetivo apresentar a investigação experimental de uma fonte hídrica superficial utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento e sua influência na evolução da perda de carga de dois filtros, um de disco e outro de manta sintética não-tecida, na filtragem da água. Analisou-se a variação temporal dos principais parâmetros físicos, químicos e biológicos da água de irrigação que causam problemas de entupimento nos emissores. Os critérios para avaliação das impurezas presentes na água de irrigação basearam-se em estudos realizados nos sistemas de irrigação localizada. A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas de 30 dias, em diferentes estações do ano. Os resultados mostraram que os parâmetros químicos que apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Manta sintética não tecida; Filtragem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100001