Consulta: creatorFacets:"Roque,Antoniane Arantes de Oliveira"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 10:17:55

Controle de tráfego agrícola e atributos físicos do solo em área cultivada com cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Roque,Antoniane Arantes de Oliveira; Souza,Zigomar Menezes de; Barbosa,Ronny Sobreira; Souza,Gustavo Soares de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do controle de tráfego agrícola na compactação do solo em áreas cultivadas com cana-de-açúcar no sistema de colheita mecanizada. O trabalho foi realizado em delineamento de blocos ao acaso, em parcelas subsubdivididas com os tratamentos: colheita mecanizada tradicional; corte mecanizado com controle de tráfego; e corte mecanizado com controle de tráfego e uso do piloto automático. Os atributos físicos do solo foram avaliados nas camadas de 0,0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m de profundidade, na linha de plantio, no local em que o rodado passa e no entrerrodado. Avaliaram-se também os efeitos desses tratamentos sobre a produtividade da cana-de-açucar, respectivamente. O tráfego das máquinas agrícolas aumenta a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bitola; Colheita mecânica; Manejo do solo; Piloto automático; Trafegabilidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000700016

Técnica de manejo agrícola de controle de tráfego causa menor impacto ao crescimento radicular de plantas de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 65
Autores: Roque,Antoniane Arantes de Oliveira.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 2024
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011010900001

Atributos físicos do solo e intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho distrófico sob controle de tráfego agrícola
Provedor de dados: 65
Autores: Roque,Antoniane Arantes de Oliveira; Souza,Zigomar Menezes; Araújo,Fernando Silva; Silva,Gilka Rocha Vasconcelos da.
Com a adoção da colheita mecanizada no sistema de manejo da cana-de-açúcar, surge a preocupação da compactação do solo e seus efeitos danosos na disponibilidade de água às plantas. Uma recente técnica de manejo da mecanização agrícola denominada controle de tráfego representa uma alternativa para o cultivo de cana-de-açúcar, pois separa as zonas de tráfego das zonas em que há crescimento das plantas, concentrando a passagem de pneus em linhas delimitadas. O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito do controle de tráfego em áreas cultivadas com cana-de-açúcar, sobre a qualidade física do solo, no sistema de cana colhida mecanicamente sem queima (cana-crua). A pesquisa foi desenvolvida em área cultivada com cana-de-açúcar com os seguintes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo piloto automático; Trafegabilidade cana-de-açúcar.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000900008