Consulta: creatorFacets:"SOARES, I. P."
Registros recuperados: 16
Data/hora: 09/06/2024 06:05:00

Investigação de esteroides em biodiesel.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.; COSTA, P. P. K. G.; RIBEIRO, J. A. de A.; OLIVEIRA FILHO, W. P. de O.
bitstream/item/170941/1/BPD-10-CNPAE.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Contaminantes; Impurezas; Esteróides.; Biodiesel.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1085165

Green diesel: Green diesel production from palm oil with nickel based catalysts.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.
A process for producing renewable diesel - green diesel - from palm oil, using nickel-based catalysts. In this process, hydrocarbons similar to those in petroleum diesel are formed through reactions that involve the hydrogenation of oil, which provides the mixture with greater oxidative stability.
Tipo: Folders
Palavras-chave: Oil hydrogenation; Green diesel; Palm oils.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133112

Gás de síntese: produção de gás de síntese a partir de biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.
bitstream/item/215227/1/Ga769s-de-si769ntese-Produc807a771o-de-ga769s-de-si769ntese-a-partir-de-bioga769s.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Reator catalítico; Química de renováveis.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1123221

Evaluation of nickel content in Ni-Mg-Al mixed oxides in steam reforming of simulated biogas.
Provedor de dados: 14
Autores: CORREIA, F. H.; CURADO, I. C.; GHESTI, G. F.; BRAGA, P. R. S.; MARINHO, A. L. A.; MATTOS, L. V.; NORONHA, F. B.; SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.
Ni-Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcite-like compounds were prepared by a co-precipitation technique, calcined at two temperatures (550 °C and 750 °C) and applied to steam reforming of simulated biogas. Three nickel contents were used in the catalysts (5, 10 and 15%). The catalysts were characterized by X ray fluorescence, N2 sorption techniques, X-ray diffraction and temperature-programmed desorption of CO2. Steam reforming experiments using simulated biogas were carried out at atmospheric pressure and 750 °C, using S/C ratio of 3.2. Catalysts calcined at 750 °C showed nickel and magnesium aluminate phases, resulting in lower density of basic sites. Conversion of CH4 ranged from 97.4 to 99.6% while CO2 conversion ranged from 58.5 to 63.5%. The...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Steam reforming; Mixed oxides; Biogás; Níquel; Oxido; Steam; Nickel; Catalysts; Oxides.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124168

Hidrogênio.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHULTZ, E. L.; SOARES, I. P.; ROCHA, J. D.; DAMASO, M. C. T.; GAMBETTA, R.
bitstream/item/122069/1/cot11-Emerson-hidrogenio-3.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia alternativa; Fontes renováveis de energia; Biogás biomassa; Células a combustível; Rotas tecnológicas.; Armazenamento; Hidrogênio.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1013142

Biogás e suas contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.; GAMBETTA, R.; GONCALVES, S. B.
No presente trabalho foi feita uma revisão da literatura, abordando desde a produção de biogás, incluindo tipos de biodigestores, matérias-primas e bioprodutos, até as formas de utilização do biogás e biometano. Apresentados esses tópicos, foi feita a correlação das possíveis contribuições da cadeia do biogás com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Por ser um dos temas trabalhados na Embrapa Agroenergia, foram elencados os projetos recém-finalizados e projetos em execução na temática, fazendo a ligação quanto à colaboração para o alcance dos ODS e suas respectivas metas.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Biometano; Recurso renovável; Selo ODS; Biogás; Biocombustível; Recurso Energético; Resíduo Orgânico.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149613

Reforma seca de biogás simulado com utilização de óxidos mistos de Ni-Al e Co-Ni-Al.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, J. de S.; MARINHO, A. L. A.; NORONHA, F. B.; GHESTI, G. F.; SCHULTZ, E. L.; SOARES, I. P.
bitstream/item/166135/1/BPD-05-CNPAE.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Reforma de biogás; Óxidos mistos; Coprecipitação; Calcinação.; Lavagem; Secagem.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1078916

Preparo de óxidos mistos Ni-Mg-Al com metais de terras raras para aplicação na reforma de biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHULTZ, E. L.; CORREIA, J. V. N.; SOARES, I. P.
Apresenta metodologia de preparo de óxidos mistos Ni-Mg-Al com metais terras raras.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Óxidos mistos; Terras raras; Hidrotalcita; Oxido; Catalisador; Biogás; Oxides; Catalysts.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1123224

Monitoramento químico e microbiano da mistura biodiesel/diesel durante armazenamento.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.; FAVARO, L. C. de L.; QUIRINO, B. F.; COSTA, P. P. K. G.; SOUTO, B. de M.; FRANCO, P. F.; BRUNALE, P. P. M.; ARANTES, A, F. B.; ARUJO, A. C. B.; MORAES, B. R. de l.; OLIVEIRA, N. G.
bitstream/item/212261/1/BP23-.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Degradação; Estocagem; Biodiesel.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1117253

Energy production processes.
Provedor de dados: 14
Autores: REISSER JUNIOR, C.; SOARES, I. P.; STEINMETZ, R. L. R.; GONCALVES, S. B.
In this chapter, several processes developed by Embrapa for the conversion of biomass, cultivated or from waste, into energy will be presented, as well as photovoltaic and wind energy applications implemented by Embrapa, considered as contributions to reach target 7.1 of SDG 7: By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia; Biomassa.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131233

Monitoramento da qualidade do óleo de fritura usado coletado no Distrito Federal.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.; COSTA, P. P. K. G.; GAMBETTA, R.
bitstream/item/115793/1/CIT-14.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel; Óleos residuais; Matérias-primas alternativas; Redução de custos; Produção de combustível.; Qualidade; Rendimento.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1005866

Reforma do biogás: revisão.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHULTZ, E. L.; SOARES, I. P.
bitstream/item/111129/1/CIT-13.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Combustíveis fósseis; Produção de Biogás.; Biogás.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/998908

Biodiesel: desafios e oportunidades.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.; LAVIOLA, B. G.; SCHULTZ, E. L.; ALMEIDA, J. R. M. de; FAVARO, L. C. de L.; DAMASO, M. C. T.; COSTA, P. P. K. G.; SALUM, T. F. C.
bitstream/item/115800/1/cot08.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Matriz energética; Produção de biodiesel; Brasil; Garantia de qualidade; Matérias-primas; Produção industrial; Aproveitamento de coprodutos.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1005874

Processos de produção de energia.
Provedor de dados: 14
Autores: REISSER JÚNIOR, C.; SOARES, I. P.; STEINMETZ, R. L. R.; GONCALVES, S. B.
bitstream/item/187946/1/ID-3316-PAG-35-44.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia renovável; Etanol de primeira geração; Etanol de segunda geração; Biogás; Energia Eólica; Energia Solar; Biodiesel.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1090878

Diesel verde: produção de diesel verde a partir de óleo de palma com catalisadores à base de níquel.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.
Processo de produção de diesel renovável - diesel verde - a partir de óleo de palma, com utilização de catalisadores à base de níquel. Nesse processo, ocorre a formação de hidrocarbonetos semelhantes aos do diesel de petróleo, por meio de reações que envolvem a hidrogenação do óleo, o que propicia à mistura maior estabilidade oxidativa.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Óleo de palma; Diesel verde; Óleo Diesel; Biocombustível; Hidrogenação; Biodiesel; Biofuels.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126435

Syngas: Syngas production from biogas.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.
A steam reforming process of biogas to produce syngas, with technology that combines parameter adjustment and catalysts as an alternative to the process that uses reforming of natural gas from a fossil source.
Tipo: Folders
Palavras-chave: Syngas; Gás de síntese; Biogás; Catalytic activity.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133119