Consulta: creatorFacets:"Schulz,Harry E."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 02/06/2024 17:23:32

Redução do desprendimento das partículas do solo mediante uso de resíduos vegetais de origem urbana
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alexandre M. da; Schulz,Harry E.
O salpicamento, que constitui a primeira etapa do processo da erosão, é provocado pelo impacto das gotas de chuva sobre a superfície desprotegida do solo. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o potencial de redução do salpicamento de partículas de solo através do uso do material originado de restos triturados de poda de jardins e praças públicas ("lixo verde") como cobertura morta sobre a superfície do solo, numa quantidade de cerca de 5,3 t ha-1. Para quantificar o salpicamento, utilizou-se um dispositivo de retenção de partículas salpicadas e comparou-se o peso total dessas partículas contra o dispositivo entre cada condição experimental estudada. Verificou-se redução média de 46,9% de solo salpicado da condição tratamento sobre a condição controle,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Lixo verde; Erosão; Salpicamento; Cobertura morta.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300026

Resíduos alimentares do lixo domiciliar: estudo do uso na alimentação de frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Viana,Ednilson; Schulz,Harry E.; Albuquerque,Ricardo; Noronha,Adriana B.
O trabalho foi elaborado com o propósito de se avaliar o uso de resíduos alimentares na ração de frangos de corte, obtidos através de coleta seletiva em um bairro popular da cidade de São Carlos, SP, Brasil, triturados, esterilizados, secados e caracterizados química e microbiologicamente. O componente final obtido, denominado Ingrediente de Ração dos Resíduos Alimentares (IRRA), foi testado em frangos como ingrediente de ração, nas proporções de 5, 10, 15, 20 e 25%, em associação com o farelo de milho, farelo de soja e outros ingredientes. A caracterização do IRRA mostrou ausência de micotoxinas, metais pesados, pesticidas organoclorados e microrganismos patogênicos. Houve valor da energia metabolizável alto (3.483 kcal kg-1), bom valor proteico (12%) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reciclagem; Ração; Nutrição animal; Resíduos sólidos; Resíduos orgânicos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100030

Lower nappe aeration in smooth channels: experimental data and numerical simulation
Provedor de dados: 42
Autores: Arantes,Eudes J.; Porto,Rodrigo M.; Gulliver,John S.; Lima,Alberto C.M.; Schulz,Harry E.
Bed aerators designed to increase air void ratio are used to prevent cavitation and related damages in spillways. Air entrained in spillway discharges also increases the dissolved oxygen concentration of the water, which can be important for the downstream fishery. This study considers results from a systematic series of measurements along the jet formed by a bed aerator, involving concentration profiles, pressure profiles, velocity fields and corresponding air discharges. The experimental results are, then, compared, with results of computational fluid dynamics (CFD) simulations with the aim of predicting the air discharge numerically. Comparisons with jet lengths and the air entrainment coefficients from the literature are also made. It is shown that...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spillway aerators; Air entrainment; Air-water flows; Multiphase flows.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652010000200027