Consulta: creatorFacets:"Souza,Cristiano Márcio Alves de"
Registros recuperados: 12
Data/hora: 11/06/2024 10:59:48

Derriçadora portátil na colheita total e seletiva de frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Cristiano Márcio Alves de; Queiroz,Daniel Marçal de; Rafull,Leidy Zulys Leyva.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de derriçadoras portáteis durante a colheita seletiva e total dos frutos, em dois sistemas de colheita. Foram determinados a carga pendente da planta, a capacidade de derriça, o índice de desfolha, a eficiência de derriça, o índice de frutos verdes no produto, o nível de ruído e o consumo horário e específico de combustível. O sistema de colheita, utilizando-se duas derriçadoras portáteis, simultaneamente na mesma fileira de cafeeiros, apresentou melhor desempenho. A colheita seletiva foi muito influenciada pela porcentagem de frutos maduros e carga pendente do cafeeiro.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho; Mecanização agrícola; Energia; Ergonomia.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006001100010

Modelagem da estabilidade de tratores agrícolas de pneus
Provedor de dados: 86
Autores: Khoury Junior,Joseph Kalil; Dias,Gutemberg Pereira; Cordeiro,Ricardo Reis; Souza,Cristiano Márcio Alves de.
O conhecimento do limite de estabilidade de tratores é fundamental à segurança das operações agrícolas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo matemático para previsão da perda da estabilidade de tratores agrícolas. No modelo foram utilizadas as características geométricas e ponderais do trator e de sua condição numa pista de ensaio. Análises de balanço de forças e de momentos foram realizadas para determinar as equações que regem o comportamento estático e dinâmico do trator em superfície inclinada. Com base nos resultados da comparação entre os valores dos ângulos-limite de tombamento simulados e experimentais, conclui-se que o modelo matemático desenvolvido é capaz de prever a perda da estabilidade de trator 4x2 satisfatoriamente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tombamento lateral; Segurança; Simulação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000500008

Desempenho de semeadora-adubadora utilizando-se dois mecanismos rompedores e três pressões da roda compactadora
Provedor de dados: 86
Autores: Koakoski,André; Souza,Cristiano Márcio Alves de; Rafull,Leidy Zulys Leyva; Souza,Luiz Carlos Ferreira de; Reis,Elton Fialho dos.
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de diferentes mecanismos rompedores e níveis de pressões aplicadas pela roda compactadora sobre o desempenho de uma semeadora-adubadora na implantação da cultura de soja, em plantio direto sob três teores de água no solo. O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, em que as parcelas foram constituídas pelos três teores avaliados de água no solo (0,22, 0,24 e 0,26 kg kg-1), as subparcelas por dois mecanismos rompedores (facão e disco duplo) e as subsubparcelas por três níveis de pressões aplicadas pela roda compactadora (12,2, 18,5 e 24,1 kPa), com três repetições, em um delineamento de blocos ao acaso. Foram analisadas a distância entre sementes, a profundidade de deposição, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soja; Plantio direto; Umidade de semeadura.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000500016

Anatomia radicular de milho em solo compactado
Provedor de dados: 86
Autores: Bergamin,Anderson Cristian; Vitorino,Antonio Carlos Tadeu; Lempp,Beatriz; Souza,Cristiano Márcio Alves de; Souza,Fábio Régis de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a estrutura anatômica das raízes de milho e os atributos físicos de solo submetido a diferentes graus de compactação. O estudo foi realizado em campo, no Município de Dourados, MS, em Latossolo Vermelho distroférrico, textura muito argilosa. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco repetições. O solo utilizado apresentava histórico de oito anos com plantio direto. A compactação adicional do solo foi realizada por meio de tráfego com trator, com uma (PDc1), duas (PDc2), quatro (PDc4) e seis passadas (PDc6) sucessivas, sobre toda a área da parcela. Houve aumento na razão entre o córtex e o cilindro vascular da raiz com o aumento na compactação do solo. Essa razão correlacionou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Anatomia radicular; Atributos físicos; Densidade do solo; Porosidade do solo; Resistência à penetração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000300010

Crescimento e produção de espécies forrageiras consorciadas com pinhão-manso
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,João Alfredo Neto da; Souza,Cristiano Márcio Alves de; Silva,Cesar José da; Bottega,Simone Priscila.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e a produção de matéria seca de espécies forrageiras consorciadas com pinhão-manso (Jatropha curcas). O experimento foi realizado no Município de Dourados, MS, em delineamento de blocos ao acaso, em arranjo fatorial 7x2, com parcelas subdivididas no tempo. As espécies avaliadas foram: Stylosanthes spp.; Urochloa ruziziensis; U. ruziziensis + Stylosanthes spp.; U. humidicola; Megathyrsus maximus 'Massai'; Cajanus cajan; e Crotalaria spectabilis. O desempenho das espécies foi avaliado nos sistemas de cultivo solteiro e consorciado com pinhão-manso. O pinhão-manso foi plantado em novembro de 2006, no espaçamento 3x2 m, e as forrageiras foram semeadas nas entrelinhas, em março de 2009. A avaliação foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Capim-massai; Plantas de cobertura; Tolerância ao sombreamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000600006

Rugosidade da superfície do solo sob diferentes sistemas de manejo e influenciada por chuva artificial
Provedor de dados: 90
Autores: Panachuki,Elói; Bertol,Ildegardis; Alves Sobrinho,Teodorico; Vitorino,Antônio Carlos Tadeu; Souza,Cristiano Márcio Alves de; Urchei,Mário Artemio.
A rugosidade da superfície do solo é influenciada pelo manejo, formada em especial pelo tipo de preparo e reduzida pela ação da chuva, principalmente. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes sistemas de manejo do solo e da aplicação de chuva artificial na rugosidade da superfície do solo. Os tratamentos estudados resultaram da combinação de três sistemas de manejo do solo, semeadura direta (SD), preparo convencional (PC) e cultivo mínimo (CM), com três doses de resíduo vegetal seco de soja (Glycine max L. Merrill): 0, 2 e 4 Mg ha-1. Nas unidades experimentais foram aplicadas sete chuvas, com intensidade de precipitação pluvial de 60 mm h-1 e duração de 60 min cada, totalizando 420 mm de lâmina de chuva. A rugosidade foi avaliada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microrrelevo superficial; Manejo do solo; Cobertura do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000200018

Compactação em um latossolo vermelho distroférrico e suas relações com o crescimento radicular do milho
Provedor de dados: 90
Autores: Bergamin,Anderson Cristian; Vitorino,Antonio Carlos Tadeu; Franchini,Julio Cezar; Souza,Cristiano Márcio Alves de; Souza,Fábio Régis de.
A compactação dos solos agrícolas, em decorrência da intensificação da agricultura com elevado tráfego de máquinas, vem se tornando, nos últimos anos, fator limitante ao crescimento e desenvolvimento das plantas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar, em um Latossolo Vermelho distroférrico muito argiloso, cultivado em sistema plantio direto, a influência da compactação induzida pelo tráfego de um trator agrícola MF 292 (105 cv), com massa total de 5 Mg e com pressão de inflação de 96 kPa nos pneus dianteiros (14.9-24 R1) e 110 kPa nos pneus traseiros (18.4-34 R1), sobre a densidade, porosidade, resistência do solo à penetração e estabilidade de agregados, bem como as consequências sobre o crescimento radicular da cultura do milho. O estudo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos físicos; Comprimento radicular; Superfície radicular.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000300009

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE TRILHA E SEPARAÇÃO MECÂNICA DO MILHO-PIPOCA
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cristiano Márcio Alves de; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Mantovani,Evandro Chartuni; Queiroz,Daniel Marçal de.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da trilha mecânica na qualidade do milho-pipoca e desenvolver um programa computacional para simulação do processo de trilha numa máquina com mecanismo de cilindro de barras e côncavo. Os testes experimentais foram realizados utilizando-se duas variedades de milho-pipoca, Zélia e CMS-43, combinadas com três rotações do cilindro trilhador, 500, 600 e 700rpm. Analisou-se a capacidade de expansão e a eficiência de separação do côncavo, em que a variedade Zélia apresentou maior capacidade de expansão e maior porcentagem de injúria em relação à CMS-43. O erro na determinação da eficiência de separação do côncavo pelo modelo matemático implementado foi de 3,96%, considerado satisfatório para aplicações em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita; Eficiência de separação do côncavo; Danos mecânicos.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200212

Deteminação do limite de liquidez em dois tipos de solo, utilizando-se diferentes metodologias
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cristiano Márcio Alves de; Raful,Leidy Zulys Leyva; Vieira,Luciano Baião.
Neste trabalho desenvolveu-se um estudo sobre a da determinação do limite de liquidez em dois Latossolos, um com textura muito argilosa, proveniente da cidade de Viçosa, MG, e outro com textura franco-argilo-arenosa, oriundo da cidade de Paraopeba, MG. Foram utilizados quatro métodos de determinação: o de Casagrande padrão, o de Casagrande com um ponto, o de penetrômetro de cone e o de penetrômetro de cone com um ponto. Analisou-se o limite de liquidez de ambos os solos, sendo que o proveniente de Viçosa apresentou maior valor que o de Paraopeba, em todos os métodos. Dos métodos utilizados no solo muito argiloso, apenas o de penetrômetro de cone com um ponto apresentou diferença significativa, enquanto para o solo franco-argilo-arenoso não houve diferença...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Limite de liquidez; Penetrômetro de cone; Aparelho de Casagrande.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300024

Variabilidade espacial de atributos do solo em sistema de semeadura direta com rotação de culturas no cerrado brasileiro
Provedor de dados: 124
Autores: Bottega,Eduardo Leonel; Queiroz,Daniel Marçal de; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Souza,Cristiano Márcio Alves de.
O presente estudo objetivou analisar a variabilidade espacial dos atributos químicos e da textura de um Latossolo Vermelho distroférrico. A propriedade onde o estudo foi realizado localiza-se no município de Sidrolândia (MS) e produz soja, milho e algodão, adotando rotação de culturas e o sistema de plantio direto. Em uma área experimental de aproximadamente 90 hectares foi amostrado solo em 181 pontos georeferenciados. As amostras foram compostas por quatro amostras simples, representativas da profundidade de 0,00-0,20 m. Foram mensurados os atributos químicos e a textura do solo. Realizou-se, inicialmente, análise de discrepantes e, posteriormente, análise descritiva e geoestatística para caracterizar as amostras e identificar a dependência espacial dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolos; Agricultura de precisão; Semeadura.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000100001

Simulação do processo de secagem de sementes de milho em camada fixa
Provedor de dados: 63
Autores: Souza,Cristiano Márcio Alves de; Queiroz,Daniel Marçal de; Lacerda Filho,Adílio Flauzino de.
O processo de secagem realizado de maneira artificial é apontado por vários pesquisadores como um dos principais problemas de produção de sementes. Além disso, esse processo afeta também a qualidade dos grãos, diminuindo consideravelmente o seu valor de mercado para o consumo. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de simulação do processo de secagem de sementes de milho (Zea mays L.), validando-o por meio da comparação de resultados simulados com os de testes experimentais. O método de secagem utilizado consistiu em promover a pré-secagem das sementes nas espigas, posteriormente o produto permanecia em repouso durante 12 horas, sendo então as espigas debulhadas e complementada a secagem a granel, em silos com distribuição radial de ar. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Milho em espiga; Secadores; Modelagem matemática.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000400005

Simulação da estabilidade de tratores agrícolas 4x2
Provedor de dados: 53
Autores: Khoury Junior,Joseph Kalil; Souza,Cristiano Márcio Alves de; Rafull,Leidy Zulys Leyva; Varella,Carlos Alberto Alves.
O objetivo do trabalho foi simular computacionalmente a estabilidade de tratores agrícolas 4x2. Experimentos de simulação foram realizados visando analisar o comportamento dinâmico de um trator agrícola 4x2 trabalhando em diferentes condições de operação e de terreno. Nas simulações em que se variaram as posições do trator sobre uma pista inclinada até o tombamento lateral, o ângulo de posição igual a 60º foi o de pior situação, o que corresponde ao trator descer por uma diagonal em pista inclinada para a esquerda. A bitola e a localização do centro de gravidade na vertical foram os fatores que mais afetaram a estabilidade do trator em tombamentos laterais. Já, a localização do centro de gravidade na longitudinal e a distância entre eixos afetaram mais a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Mecanização agrícola; Tombamento; Segurança.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000100028